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伏虎镇建成区兴隆街及荷塘湾生态公园西出口街道改造项目
水土保持方案报告表
	项目概
况
	位置
	南部县伏虎镇建成区兴隆街及荷塘湾生态公园西出口街道，地理坐标为105.723882846°E，31.301802830°N。

	
	建设内容
	项目改造市政道路（2 条）439m。

	
	建设性质
	改建
	总投资（万元）
	200

	
	土建投资（万元）
	180
	占地面积
（hm2）
	永久：0.69

	
	
	
	
	临时：/

	
	动工时间
	2021年6月
	完工时间
	2021年7月

	
	土石方（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	调入/调
出
	余（弃）方

	
	
	0.05
	0.05
	/
	/
	/

	
	取土（石、砂）场
	不涉及

	
	弃土（石、渣）场
	不涉及

	项目区
概况
	涉及重点防治区
情况
	嘉陵江下游省级水土流失重点治
理区
	地貌类型
	浅丘地貌

	
	原地貌土壤侵蚀
模数[t/km2·a]
	/
	容许土壤流失
量[t/km2·a]
	500

	项目选址（线）水土保持评
价
	项目选址不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。项目位于嘉陵江中下游省级水土流失重点治理区，已优化方案、减少工程土石方量，满足水土保持要求。

	预测水土流失总量
	7.16t

	防治责任范围（hm2）
	0.69

	防治标准等级及目标
	防治标准等级
	西南紫色土区一级标准

	
	水土流失治理度
（%）
	97
	土壤流失控制
比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	92
	表土保护率（%）
	/

	
	林草植被恢复率
（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	/

	水土保持措施
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	道路工程区
	/
	/
	密目网2000m2

	水土保
持投资
概算（万元）
	工程措施
	/
	植物措施
	/

	
	临时措施
	0.10
	水土保持
补偿费
	0.90（8960.9元）

	
	独立费用
	建设管理费
	0.5

	
	
	工程建设监理费
	/

	
	
	科研勘测设计费
	3.00

	
	总投资
	4.50





	编制单位
	四川诚达澜工程管理咨
询有限公司
	建设单位
	南部县交通建设发展有限公
司

	法人代表及电话
	杨澜/18090580555
	法人代表及电话
	贾海亮/13684374331

	地址
	四川省南充市南部县南隆镇大垭街/1幢1*1-1
	地址
	南部县益民西街4号

	邮编
	637300
	邮编
	637300

	联系人及电话
	杨澜/18090580555
	联系人及电话
	郑鸿允/13684374331

	电子信箱
	/
	电子信箱
	

	传真
	/
	传真
	/


注：1 封面后应附责任页。
2 报告表后应附项目支持性文件、地理位置图和总平面布置图。
3 用此表表达不清的事项，可用附件表述。
4 水土保持措施加粗字体为主体设计水土保持措施。

1 说明
1.1 项目简况
1.1.1 项目基本情况
伏虎镇建成区兴隆街及荷塘湾生态公园西出口街道改造项目（以下简称“本项目”）
位 于 南 部 县 伏 虎 镇 建 成 区 兴 隆 街及荷塘湾生态公园西出口街道，地理坐标 为
105.723882846°E，31.301802830°N。
项目属于改建建设类项目，属公路工程，建设单位为南部县交通建设发展有限公司。
本项目由道路工程组成。
根据主体工程竣工资料，项目建设内容为：改造市政道路 2 条，改造道路总长 439m。
本项目总用地面积为 0.69hm2，均为永久占地，根据《土地利用现状分类》
（GB/T21010—2017），该项目区所在地土地利用现状为交通运输用地，项目占地不涉
及基本农田。
根据主体相关设计资料，本项目在建设过程中实际开挖土石方 0.05 万 m3，回填土
石方 0.05 万 m3，项目无借方，无弃方。
项目总投资为 200 万元，其中土建投资 180 万元，资金来源于自筹。
项目于 2021 年 6 月开工建设，于 2021 年 7 月建成，总工期 2 个月。
1.1.2 项目前期工作进展情况
1.1.2.1 立项批复及用地文件
2021 年 9 月，建设单位取得《南部县发展和改革局关于伏虎镇建成区兴隆街及荷塘
湾生态公园西出口街道改造项目的批复》（南发改〔2021〕330 号）；
1.1.2.2 方案编制过程
2025 年 11 月，我公司（四川诚达澜工程管理咨询有限公司）正式受南部县交通建
设发展有限公司委托承担该项目水土保持方案报告表的编制工作。该项目于 2021 年 7

月建成，本方案为补办方案。
1.1.2.3 项目建设施工现状
根据施工资料，工程于 2021 年 6 月开工建设，于 2021 年 7 月建成，目前工程已处
于运行阶段，实施的水土保持措施主要为施工期的临时遮盖措施，密目网 2000m2。
1.1.3 自然简况
地貌类型：工程区地貌上属侵蚀剥蚀丘陵地貌，工程区高程在 421.89m~424.59m 间。
气候类型与主要气象要素：南部县属于中亚热带湿润季风气候区，项目区多年平均
气温 16.8℃，多年平均降雨量 952.16mm，多年平均水面蒸发量为 1114.86mm，多年平
均陆面蒸发量为 656.3mm，多年平均相对湿度为 84%，项目区 5 年一遇 1h、6h、24h 最
大降雨量分别为：50.8mm、96.4mm、140mm，10 年一遇 1h、6h、24h 最大降雨量分别
为：60.0mm、121mm、180mm。年日照时数历年平均值 1354.9h，年均无霜期 290 天，
年平均风速 1.75m/s，最大风速 10m/s，常年盛行风向为东北风，无冰冻。
土壤类型：工程区土壤类型主要以紫色土为主，工程区内无表土覆盖。
林草植被类型与覆盖率：南部县属于亚热带常绿阔叶林区，全县森林覆盖度约为
48.3%。本项目为道路改造工程，项目区内无植被覆盖。
水文：通过对工程区附近小范围调查，工程区附近无地表水。
建筑场地类别及地震烈度、特征周期：根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
（2016 版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），场地抗震设防烈度为 6
度，设计基本地震加速度为 0.05g，分组为第一组。
水土保持区划：一级区西南紫色土区，二级区川渝山地丘陵区，三级区四川盆地北
中部山地丘陵保土人居环境维护区。
土壤侵蚀类型及强度：项目区水土流失类型以水力侵蚀为主，容许土壤侵蚀量为
500t/km2·a。
水土流失重点防治区：根据《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预
防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函[2017]482 号），项目所在地南部县属于
嘉陵江下游省级水土流失重点治理区。
水土保持敏感区：本项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留

区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿
地等。本工程建设区不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，
未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。
1.2 编制依据
1.2.1 法律法规和规范性文件
1. 《中华人民共和国水土保持法》 (全国人大常委会，1991 年 6 月29 日通过，
2010 年 12 月 25 日修订，2011年3月1日施行)；
2. 《四川省《中华人民共和国水土保持法》 实施办法 (2012 年修正本)》(四川省
人大常委会，1993 年 12月 15 日通过，2012 年9 月21 日修订，2012年 12 月 1日起
施行) ；
3. 《生产建设项目水土保持方案管理办法》 (2023 年 1月 17 日水利部令第 53
号发布，2023 年3月1日起施行)；
4. 《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定
(试行) 的通知》 (办水保 (2018) 135 号) ；
5. 《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》办水保
(2023) 177号)。
1.2.2 技术规范与标准
1.《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；
2.《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；
3.《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）。
1.2.3 技术资料与文件
(1)《伏虎镇建成区兴隆街及荷塘湾生态公园西出口街道改造项目施工设计图》(2021
年 5 月）。
(2)《伏虎镇建成区兴隆街及荷塘湾生态公园西出口街道改造项目竣工结算资料》
(2021 年 9 月）。

1.3 设计水平年
本工程属于建设类项目，项目已于 2021 年 7 月完工，水土保持工程已于 2021 年 7
月前建成，设计水平年为 2021 年。
1.4 水土流失防治责任范围
根据“谁开发，谁保护，谁造成水土流失，谁负责治理”的原则，依据《生产建设项
目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定，结合本工程总体布局及项目特点，确
定本项目的水土流失防治责任范围为永久征地范围。
经统计，本工程水土流失防治责任范围面积为 0.69hm2。
1.5 水土流失防治目标
1.5.1 执行标准等级
本项目位于南充市南部县，属改建建设类项目，根据《四川省水利厅关于印发<四
川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函[2017]482 号），
项目所在地南部县属于嘉陵江下游省级水土流失重点治理区。根据《生产建设项目水土
流失防治标准》（GB/T50434-2018），项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区
一级标准。
1.5.2 防治目标
根据工程特点、工程区环境现状等，明确本工程水土流失防治的基本目标为：
（1）项目建设范围内的新增水土流失得到有效控制，原有水土流失得到治理；
（2）项目建设区内各项水土保持设施安全有效；
（3）项目建设区内水土资源、林草植被得到最大限度的保护与恢复；
（ 4 ） 各 项 水 土 流 失 防 治 指 标 达 到 《 生 产 建 设 项 目 水 土 流 失 防 治 标 准 》
（GB/T50434-2018）的要求。
结合本工程实际，防治目标调整为：
工程占地区域无表土覆盖，表土保护率不涉及；
项目为城市道路工程，宽度小于15m，根据《城市道路绿化设计标准》（CJJ/T5-2023），
林草覆盖不计；

调整后的防治目标为：设计水平年水土流失治理度97%、表土保护率不涉及、土壤
流失控制比1.00、渣土防护率92%、林草植被回复率97%、林草覆盖率不计。
修正后本工程综合防治目标值详见表1.1-1。
表1.1-1西南紫色土区水土流失防治指标值
	防治指标
	一级标准
	轻度侵
蚀区
强度修
	城市
区
	林草
盖率
受限
	重点
防治
区
	采用标准

	
	施工期
	设计水平年
	
	
	
	
	施工期
	设计水平年

	水土流失治理度(%)
	_
	97
	
	
	
	
	_
	97

	土壤流失控制比
	_
	0.85
	+0.15
	
	
	
	_
	1.00

	渣土防护率（%）
	90
	92
	
	
	
	
	90
	92

	表土保护率(%)
	92
	92
	
	
	
	
	不涉及
	不涉及

	林草植被恢复率(%)
	_
	97
	
	
	
	
	_
	97

	林草覆盖率(%)
	_
	23
	
	
	
	
	_
	不计


1.6 水土流失调查结果
通过模拟计算，工程建设期间已造成水土流失量 7.16t。
1.7 水土保持措施布设成果
本方案水土流失防治分区划分为道路工程区 1 个一级分区。
水土保持措施作为主体工程的重要组成部分，主体工程在建设过程中实施了临时措
施，工程已完工方案无新增措施。以下对工程分区防治措施布设进行介绍。本项目水土
保持措施设计标准主要根据《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014)和《生产建设项
目水土保持技术标准》(GB50433-2018)进行确定。
一、道路工程区
根据施工设计和竣工验收资料，道路工程区采取的水土保持措施主要为施工期的临
时遮盖措施。
临时措施：密目网 0.20hm2。
1.8 水土保持投资及效益分析成果
本项目水土保持工程总投资为 4.50 万元（主体已列 0.10 万元，方案新增 4.40 万元），
其中施工临时工程 0.10 万元，独立费用 3.50 万元，基本预备费 0 万元，水土保持补偿
费 0.90 万元（8960.9 元）。
项目建设区内项目建设区内水土流失治理度为 100%（目标值 97%），土壤流失控
制比达到 1.67（目标值 1.0），渣土防护率为 100%（目标值 92%），林草植被恢复率


	100%（目标值 97%）。
1.9 结论
	


通过对本项目选址、施工组织设计的分析，方案认为该项目选址合理，施工组织基
本完善。从水土流失调查结果可以看出，项目施工建设做好项目建设过程中的预防监督
和治理工作，项目区的水土流失将可得到有效治理，因此项目的水土保持基本可行。
建设单位需按照《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通
知》（办水保[2019]172号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持
监管的意见》（水保[2019]160号）、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部
令第53号，2022年12月19日审议通过，2023年3月1日施行）和《生产建设项目水土保持
方案审查要点》（办水保〔2023〕177号）及其他相关法律法规要求，开展水土保持设
施验收。建设单位在以后的生产建设项目中都必须及时编制相应的水土保持方案，并积
极实施水保措施，避免再次补编方案的情况发生。

2 项目概况
2.1 项目组成及工程布置
2.1.1 项目基本情况
项目名称：伏虎镇建成区兴隆街及荷塘湾生态公园西出口街道改造项目
地理位置：工程位于南部县伏虎镇建成区兴隆街及荷塘湾生态公园西出口街
道，地理坐标为 105.723882846°E，31.301802830°N。
建设性质：改建
建设规模：工程改造市政道路两条，兴隆街及荷塘湾生态公园西出口街道，
改造道路总长 439m，设计速度兴隆街为 40Km/h，荷塘湾生态公园西出口街道为
20Km/h。
总投资：项目总投资为 200 万元，其中土建投资 180 万元，资金来源于自筹。
建设工期：项目于 2021 年 6 月开工建设，于 2021 年 7 月建成，总工期 2
个月。
	项目位置

	图 2-1 项目所在地位置图
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表 2.1-1 项目主要特性表
	一、项目基本情况

	建设单位
	南部县交通建设发展有限公司

	建设项目名称
	伏虎镇建成区兴隆街及荷塘湾生态公园西出口街道改造项目

	建设项目地址
	南部县伏虎镇

	项目负责人
	郑鸿允
	项目性质
	改建

	所属流域
	长江流域
	项目建设类型
	公路工程

	工程总投资
	200 万元
	土建投资
	180 万元

	工程工期
	2021 年 6 月—2021 年 7 月，总工期 2 个月

	二、项目组成

	道路工程
	根据施工设计图纸和竣工验收资料，本次改造两条市政道路，兴隆街及荷塘湾生态公
园西出口街道，改造道路总长 439m，设计速度兴隆街为 40Km/h，荷塘湾生态公园西
出口街道为 20Km/h。兴隆街为城市次干路、荷塘湾生态公园西出口街道为城市支路。
原路面为水泥混凝土路面。本次设计范围仅为原水泥路面铣刨加铺沥青面层。不设计
管网及人行道部分。

	三、工程占地（单位 hm2）

	占地性质
	项目组成
	土地利用现状及面积

	
	
	交通运输用地
	合计
	备注：

	永久占地
	道路工程
	0.69
	0.69
	

	合计
	0.69
	0.69
	

	四、土石方平衡（单位万 m3）

	项目组成
	挖方量（万 m3）
	填方量（万 m3）
	调入
量（万
m3）
	调出量
（万
m3）
	外借
（万
m3）
	弃方量
（万
m3）

	
	土石方
	表土
	合计
	土石方
	表土
	合计
	
	
	
	

	道路工程区
	①
	0.05
	
	0.05
	0.05
	
	0.05
	/
	/
	/
	/

	合计
	
	0.05
	
	0.05
	0.05
	
	0.05
	/
	/
	/
	/

	说明：以上挖方、填方、弃方全部为自然方；可按“开挖+调入+外借=回填+调出+废弃”进行校核。


2.1.2 项目组成
本项目主要由道路工程组成。项目组成情况见表 2.1-2。
表 2.1-2 项目组成表
	项目组成
	主要建设内容

	道路工程
	根据施工设计图纸和竣工验收资料，本次改造两条市政道路，兴隆街及荷塘湾生
态公园西出口街道，改造道路总长 439m，设计速度兴隆街为 40Km/h，荷塘湾生
态公园西出口街道为 20Km/h。兴隆街为城市次干路、荷塘湾生态公园西出口街
道为城市支路。原路面为水泥混凝土路面。本次设计范围仅为原水泥路面铣刨加
铺沥青面层。不设计管网及人行道部分。


2.1.3 工程布置
一、道路工程

（1）道路改造前现状
兴隆街及荷塘湾生态公园西出口街道现状道路路面为水泥混凝土路面，两侧
为生活区。路面情况一般，路面局部地方已经出现裂缝、沉陷等病害，原车行道
路面结构：20cm 水泥混凝土面层+原道路基层。
（2）改造平面设计
兴隆街及荷塘湾生态公园西出口街道平面线形与现状道路路网布局确定的
平面走廊保持一致。本次仅对路面进行改造加铺，不修改原道路平面线形。
（3）纵断面设计
道路设计标高为道路中心线路面高程。本次仅对路面进行加铺设计，在原路
面标高基础上加铺 3cm+4cm 沥青面层及封层与透层，荷塘湾生态公园西出口街
道街加铺 8cm 沥青面层及封层与透层。设计标高按原路面标高加高 5~8cm 左右。
（4）横断面设计
本项目仅设计车行道部分
兴隆街车行道断面为：14m=0.25m（路缘带）+ 3.25m（车行道）+ 3.25（车
行道）+0.5m（双黄线）+3.25（车行道）+3.25（车行道）+0.25m（路缘带），
行车道为向外双向坡，横坡度为 1.5%。荷塘湾生态公园西出口街道车行道宽度
为 6.5m。
	[image: ]

	图 2-2 道路横断面图




（5）路基设计
本次设计仅对车行道路面进行设计，无一般路基设计内容。
（6）路面结构设计
本项目对原水泥混凝土路面进行铣刨处理，且对原路面病害进行处置，处置
方法详见路面病害处治设计图，在铣刨、处置完病害后的水泥混凝土路面上加铺
细粒式沥青混凝土。
2.2 施工组织
2.2.1 施工布设
2.2.1.1 料场
本工程建设所需的地方建筑材料主要为混凝土骨料、片（块）石，均在项目
区周边的商品料场采购。
2.2.1.2 施工生产生活场地
通过查询施工资料，本项目在建设过程中未设置施工生活办公区，施工临时
生产区沿现状道路布设，未新增临时占地。
2.2.1.3 临时堆土区
通过施工调查，本项目施工期道路开挖土方临时堆存于改造道路占地范围内，
并采用密目网进行遮盖。
2.2.1.4 对外交通
本项目施工期间未新建施工临时道路。
2.2.1.5 施工供水
（1）施工生产用水
本项目施工生产用水为市政用水。

（2）施工生活用水
本项目施工生活用水为市政用水。
2.2.1.6 施工供电
施工生产生活用电直接从项目区供电系统引接，同时全工程配备柴油发电机
作为施工备用电源。
2.2.1.7 取土场
本项目不涉及取土场。
2.2.1.8 弃土场
本项目不涉及弃土场。
2.2.2 施工工艺
对改造路面采用机械对原路面进行平整，对原水泥混凝土路面进行铣刨处
理，且对原路面病害进行处置，对不符合要求的基层进行换填，在铣刨、处置
完病害后的水泥混凝土路面上加铺细粒式沥青混凝土。路面工程以采用大型机
械专业化施工为主，以少量人工操作小型机械为辅。
2.3 工程占地
结合本工程用地规划和施工设计资料计算，本项目共计占用土地面积
0.69hm2，均为永久占地，占地类型为交通运输用地，属南充市南部县管辖。
表 2.3-1 项目工程占地情况统计表单位：hm2
	占地性质
	项目组成
	土地利用现状及面积

	
	
	交通运输用地
	合计
	备注：

	永久占地
	道路工程
	0.69
	0.69
	

	合计
	0.69
	0.69
	


2.4 工程土石方平衡
根据主体设计本项目土石方工程主要为破损路面修补开挖土石方，工程区开
挖土石方 0.05 万 m3，回填土石方 0.05 万 m3，无借方，无弃方。

2.4.1 表土平衡
根据施工设计图纸和竣工验收资料，本项目为现状道路路面改造工程，工程
建设期不涉及表土剥离。
2.4.2 工程土石方平衡
根据《工程概算书》，本项目在建设过程中实际开挖土石方 0.05 万 m3，回
填土石方 0.05 万 m3，无借方，无弃方。
表 2.4-1 土石方平衡表
	项目组成
	挖方量（万 m3）
	填方量（万 m3）
	调入
量（万
m3）
	调出量
（万
m3）
	外借
（万
m3）
	弃方量
（万
m3）

	
	土石方
	表土
	合计
	土石方
	表土
	合计
	
	
	
	

	道路工程区
	①
	0.05
	
	0.05
	0.05
	
	0.05
	/
	/
	/
	/

	合计
	
	0.05
	
	0.05
	0.05
	
	0.05
	/
	/
	/
	/

	说明：以上挖方、填方、弃方全部为自然方；可按“开挖+调入+外借=回填+调出+废弃”进行校核。


2.5 拆迁安置
项目地处南部县，根据现场调查及项目资料，项目用地范围内不涉及拆迁安
置。
2.6 施工进度
项目于 2021 年 6 月开工建设，2021 年 7 月建成，总工期 2 个月。
表 2.6-1 施工进度安排表
	项目名称
	2021年

	
	6月
	7月

	施工准备
	[image: ]
	

	路面修补
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	路面刨铣
	
	

	铺沥青混凝土
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	竣工验收
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2.7 自然概况
2.7.1 地形地貌
工程区地貌上属侵蚀剥蚀丘陵地貌，工程区高程在 421.89m~424.59m 间。

2.7.2 地质
工区位于川中盆地的深丘～低山地区，地处嘉陵江、涪江的脊骨地带。境内
地势西北高，东南低，由西北向东南缓倾。区内地貌主要受岩性、构造控制和受
风化剥蚀作用的影响，主要表现为浑圆状的山丘、山梁、鞍部垭口及丘间冲沟。
丘顶高程一般 450～550m，鞍部垭口高程一般为 380～390m，丘间谷底高程一般
370～390m，区内沟谷发育、山梁纵横。按其成因分类属构造剥蚀地貌和侵蚀堆
积地貌。
2.7.3 气象
南部县属于中亚热带湿润季风气候区。由于秦岭、大巴山脉形成天然屏障，
北方冷空气不易入境。所以境内气候温和，冬无严寒，夏无酷暑。但四季分明，
季风显著，雨量充沛，日照偏少，但四季分明。一般特征是：春早，回暖不稳，
少雨，常有春旱；夏热，雨水集中，分布不均，常是旱涝交替；秋短，降温快，
绵雨显著，一般主涝；冬干少雨，气候较暖，越冬作物一般不停止生长，少受冻
害。项目区多年平均气温 16.8℃；多年平均降雨量 952.16mm，年最大降雨量为
1413.8mm，年最小降雨量为 769.5mm，多年平均水面蒸发量为 1114.86mm，多
年平均陆面蒸发量为 656.3mm，多年平均相对湿度为 84%，具湿度大、降雨量
多、蒸发量大等特征；项目区 5 年一遇 1h、6h、24h 最大降雨量分别为：50.8mm、
96.4mm、140mm，10 年一遇 1h、6h、24h 最大降雨量分别为：60.0mm、121mm、
180mm。年日照时数历年平均值 1354.9h，年均无霜期 290 天；对该项目有影响
的不良气候主要是秋绵雨和低温。年平均风速 1.75m/s，最大风速 10m/s，常年
盛行风向为东北风，无冰冻。
2.7.4 水文
南部县属嘉陵江水系，境内共有河流 42 条，呈脉胳状分布全县。西河，长
江支流嘉陵江的支流，古称西水、小潼水。发源于五子山分水岭西南剑阁县、江
油市交界，东南向，流经四川省剑阁县、南部县，阆中市、蓬安县（边界），于
南部县王家镇南 1 公里西河口注入嘉陵江。主要支流有菜子河、兴隆河、宝马河、
紫岩河、西紫河等。

场地内无地表水体存在。
2.7.5 土壤
全县有潮土、黄壤土、紫色土、水稻土等四个土类、六个亚类、十二个土属、
五十四个土种、六十三个变种。潮土主要分布于嘉陵江、西河、宝马河、菜子河
两岩一、二级阶地上，地势平坦，水源、光照条件好、土层深厚、土质肥沃、养
分丰富，有机质含量高，显微碱性，宜种性广，增间套作普及，是全县最肥沃的
土壤。但是，这种土壤由于处在沿江两岸，易遭水淹和冲刷，用养矛盾比较突出。
黄壤土零星分布于嘉陵江、西河沿岸二、三级阶地上，形成浅丘带坝地貌，土质
粘重，耕作困难，多以稻一麦（油）两熟为主。紫色土，面宽、量大，分布广泛，
自然肥力高，光照条件好，宜种性广，利用率高，是棉花生产主区。水稻土，是
人为作用条件下，经水耕熟化发育而成的一种土壤，遍布全县，以槽坝、中浅丘
地区占地面积最大，主产稻谷，是全县最基本的良田沃土。
工程区土壤类型主要以紫色土为主，工程区内无表土覆盖。
2.7.6 植被
南部县属于亚热带常绿阔叶林区，全县森林覆盖度约为 48.3%。土地利用多
种多样、植被种类繁多。据调查，有 59 科、108 属、147 种，主要有柏冬、桦木
科、桃金娘科、玄参科、竹亚科、豆科、蔷薇科、壳斗科等、灌木数量多，分布
全县各地，组成针阔混交，乔、灌、草相结合的复层植被。森林是南部的主要植
被，农业植被是全县面积最大，效益最好的植被。耕地经过人为的垦植，种植了
禾本科的水稻、小麦、玉米、甘庶；十字花科的油菜、罗卜、白菜等；豆科作物
的花生、大豆、碗豆；葫芦科的瓜类和芸香科、蔷薇科的桔、橙、柚和桃、李梨
等。
根据调查，本项目周围区域内无需特殊保护的野生动植物，项目区内无植被
覆盖。

2.7.7 其他
根据现场调查及查询《四川省主要河流环境功能类别表》和《四川省主要湖
泊、水库环境功能类别表》可知，本项目建设场地不涉及水功能保护区。根据《四
川省城镇集中式饮用水水源地保护区区划表》可知，本项目建设地不涉及饮用水
水源保护区。
通过查询相关资料，本项目不涉及自然保护区和风景名胜区占地。
主体工程选址无法避让嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，工程选址存在
制约因素，通过提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，
能效控制可能造成的水土流失，能够达到水土保持要求。

3 项目水土保持评价
3.1 主体工程选址（线）水土保持评价
项目工程选址无法避让省级水土流失重点治理区，主体工程在施工设计中已
优化方案，减少工程土石方量。除此之外，主体工程选址(线)符合水土保持限制
性规定要求。
3.1.1 与水土保持法的符合法分析
（1）本方案对照《中华人民共和国水土保持法》、四川省《中华人民共和
国水土保持法》实施办法及《生产建设项目水土保持技术标准》等规范性文件中
关于工程选址（线）水土保持限制和约束性规定进行分析，并提出相应要求，具
体详见表3.1-1。
表3.1-1 主体工程选址（线）水土保持制约性因素分析
	序号
	约束性条件
	相符性分析
	分析结果

	《中华人民共和国水土保持法》（2010 年修订）

	1
	第二十四条：生产建设项目选址、选
线应当避让水土流失重点预防区和
重点治理区；无法避让的，应当提高
防治标准，优化施工工艺，减少地表
扰动和植被损坏范围，有效控制可能
造成的水土流失。
	本项目不属于国家级水土流失重点预防
区和重点治理区，但无法避让省级水土
流失重点治理区
	已提高防治标
准及防治目标
值。不存在制
约

	《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）

	1
	选址（线）应避让水土流失重点预防
区和重点治理区。
	本工程无法避让省级水土流失重点治理
区。主体工程在施工过程中已采取相应
水土保持措施，能有效控制可能新增的
水土流失。
	存在约束性因
素

	2
	选址（线）应避让河流两岸、湖泊和
水库周边的植物保护带。
	本工程选址（线）不涉及河流两岸、湖
泊和水库周边的植物保护带
	符合

	3
	选址（线）应避让全国水土保持监测
网络中的水土保持监测站点、重点试
验区及国家确定的水土保持长期定
位观测站。
	本工程已避让了左栏所列站点
及试验区。
	符合


（2）综合分析结论
项目选址不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土

保持 监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期
定位观 测站；项目位于省级水土流失重点治理，主体设计已优化方案，减少工
程土石方量，景观绿化工程已提高一个等级，满足水土保持要求。
3.2 建设方案与布局水土保持评价
3.2.1 建设方案评价
（1）建设方案相符性分析
本方案对照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中关于
工程建设方案与布局的相关规定进行水土保持分析与评价，并提出相应要求，详
见表 3.2-1。
表 3.2-1《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)关于工程建设
方案与布局的分析评价
	GB50433-2018 的约束性条件
	相符性分析
	分析结果

	建
设
方
案
应
符
合
下
列
规
定
	城镇区的建设项目应提高
植被建设标准，注重景观效
果，配套建设灌溉、排水和
雨水利用设施。
	不涉及。
	符合

	
	对无法避让水土流失重点
预防区和重点治理区的生
产建设项目，建设方案应符
合下列规定：
	本工程在设计阶段已尽量避开了左栏所列区域，但工
程选址仍无法避免的涉及“嘉陵江下游省级水土流失
重点治理区”。经主体设计对建设方案进行优化，本
工程与左栏要求相符性分析如下：
	符合

	
	①应优化方案，减少工程占
地和土石方量。
	主体工程在施工设计中已优化方案，减少工程土石方
量。
	符合

	
	②截排水工程、拦挡工程的
工程等级和防洪标准应提
高一级。
	不涉及。
	符合

	
	③宜布设雨洪集蓄、沉沙设
施。
	不涉及。
	符合

	
	④提高植物措施标准，林草
覆盖率应提高 1 个~2 个百
分点。
	本项目为道路改造项目林草覆盖率不做要求。
	符合


根据上述分析，经主体设计优化和水保方案补充，本工程建设方案总体合理，
符合水土保持相关规定与要求。
（2）水土保持敏感区情况
根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中关于水土保

持敏感区的相关规定，结合主体工程设计资料和现场调查，本方案对本工程涉及
到的水土保持敏感区明确如下表 3.2-2 所示：
表 3.2-2 本工程涉及到的水土保持敏感区一览表
	序
号
	水土保持敏感
区
	工程是否涉及
	与本工程位置关
系
	水土保持相关要求

	1
	水土流失重点
治理区
	嘉陵江下游省级
水土流失重点治
理区
	本工程位于南充
市南部县
	方案确定水土流失防治标准为一级。


本工程涉及国家级水土流失重点治理区水土保持敏感区，本工程选址段均不
在相关法律法规规定的禁止建设区域。本方案也提高经过水土保持敏感区的水土
流失防治标准与施工期水土流失防治措施的设计标准和施工维护要求。因此，本
工程经过水土保持敏感区虽存在一定的制约性因素，但采取相应防护措施后可满
足水土保持要求。
3.2.2 工程占地评价
本项目为道路改造类型项目，不涉及新增永久占地，工程扰动施工区域均为
原道路永久占地，工程总占地面积0.69hm2，本项目占地类型为交通运输用地。
（1）占地完整性分析评价
本项目占地均为永久占地，为道路改造占地。
施工用水采用市政自来水，不涉及防治责任范围；施工用电从附近变电站引
电，工程采用商混进行浇筑，不涉及拌和场占地，不单独设置施工生产生活区，
未新增占地，工程外购建筑材料由合法料场采购，不涉及取土场，工程建设期无
弃土场产生，不涉及新增弃渣场占地。经分析，项目占地统计完整，未漏项。
（2）永久占地分析评价
本项目为道路改造类型项目，在原有工程占地范围内进行改造，不涉及新增
永久占地。
（3）临时占地分析评价
工程建设过程中不涉及新增临时占地。
综上，从水土保持角度分析，本项目的占地面积合理，施工占地以整治完成，
工程现场无水土流失现象发生。

3.2.3 土石方平衡评价
（1）表土剥离防护、利用分析评价
根据施工及竣工资料，本工程不涉及表土剥离。
（2）工程土石方平衡分析评价
根据对设计方案的水土保持分析，工程共开挖土石方 0.05 万 m3，填方 0.05
万 m3，无借方，无弃方。
表 3-3 土方挖填平衡分析评价
	限制行
为性质
	要求内容
	分析评价意见
	处理方法

	严格限制行为
与要求
	(1)充 分 考 虑 弃 土、石的综合利
用， 尽量就地利用，减少 排弃量
	本项目无弃方产生
	满足要求

	
	(2)应 充 分 利 用 取 料 场 (坑 )作
为 弃 土 (石、渣)场，减少弃 土
(石 、 渣 )占 地 和水土流失
	不涉及弃土场。
	满足要求

	
	(3)开 挖 、 排 弃 和 堆放场地应采
取拦 挡、护坡、截排水等防治措
施。
	不涉及弃土场。
	满足要求

	严格限制行为
与要求
	(1)充 分 考 虑 调 运、移挖作填，
尽量做到挖、填平衡，不借、不弃
	项目按照随挖、随填的施工作业流程，通过区
间调运，工程最大限度的利用了工程区内土石
方。
	满足要求

	普 遍 要 求 行
为
	(2)尽 量 缩 短 调 运 距离，减少调
运程序
	土方清运、倒运由施工方负责实施，对土方挖
填施工工序进行了合理、最优安排。
	满足要求


3.2.4 取土场设置评价
本项目不涉及取土场。
3.2.5 弃土场设置评价
本项目不单独设置弃土场。
3.2.6 施工方法与工艺评价
对照《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)第 3.2.7 条和 4.3.9

条之规定对本项目施工方法与工艺进行评价，详见下表 3.2-3：
	表 3.2-3
	对主体工程施工方法与工艺分析评价



	主体
工程
施工
组织
设计
	3.2.7 第 1 款：应控制施工场
地占地，避开植被相对良好
的区域和基本农田区。
	本项目已施工完成，不涉及基本农田。
	符合

	
	3.2.7 第 2 款：应合理安排施
工，防止重复开挖和多次倒
运，减少裸露时间和范围。
	根据施工日志本项目分段分项进行施工
，一定程度上减少了工程重复开挖和土多次倒运等情况。
	符合

	
	3.2.7 第 4 款：弃土、弃石、
弃渣应分类堆放。
	本项目无弃土产生。
	符合

	
	3.2.7 第 5 款：外借土石方应
优先考虑利用其它工程废弃
的土（石、渣），外购土（石、
料）应选择合规的料场。
	本项目不涉及外借土石方。
	符合

	
	3.2.7 第 7 款：工程标段划分
应考虑合理调配土石方，减
少取土（石）方、弃土（石、
渣）方和临时占地数量。
	不涉及弃土堆存临时占地。
	符合

	主体
工程
施工
方面
	3.2.8 第 1 款：施工活动应控
制在设计的施工道路、施工
场地内。
	本项目进场道路利用现有道路，不新建进场道路。
	符合

	
	3.2.8 第 2 款：施工开始前应
首先对表土进行剥离或保
护，剥离的表土应集中堆放，
并采取防护措施。
	工程不涉及表土剥离。
	符合

	
	3.2.8 第 3 款：裸露地表应及
时防护，减少地表裸露时间；
填筑土方时应随挖、随运、
随填、随压。
	本项目已施工完成，现场无裸露地表，施工期采取了临
时遮盖措施。
	符合

	
	3.2.8 第 4 款：临时堆土(石、
渣)及应集中堆放，并采取临
时拦挡、苫盖、排水、沉沙
等措施。
	不涉及。
	符合

	
	3.2.8 第 5 款：施工产生的泥
浆应先通过泥浆沉淀池沉
淀，再采取其他处理措施。
	不涉及。
	符合

	
	3.2.8 第 7 款：弃土（石、渣）
场地应 事先设置拦挡措施，
弃土（石、渣） 应有序堆放。
	本项目不设置弃土场。
	不涉及

	
	3.2.8 第 9 款：土（石、料、
渣、矸石） 方在运输过程中
应采取保护措施，防止沿途
散溢。
	本项目采用专用土石方运输车辆进行运输。
	符合





3.2.7 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价
本项目为已完工补报项目，建设过程中主要采取了临时遮盖措施。
一、主体工程设计中具有水土保持功能的工程
（1）道路工程区
——密目网遮盖
根据施工日志，道路工程区主要对现状道路路面进行硬化处理，施工期主要
采取临时遮盖措施，施工单位采用密目网对部分裸露地表进行遮盖，遮盖面积
2000m2。
二、主体工程设计中具有水土保持功能工程评价
根据以上对主体设计的各项工程措施的分析及回顾性调查，主体工程在保证
施工的同时建设水土保持措施，施工过程中水土保持设施的良好运行，发挥了较
好的水土保持效益，未产生水土流失事件及纠纷。主体设计具体水土保持功能工
程基本完善，符合水土保持要求。
3.3 主体工程设计中水土保持措施界定
本方案对主体工程设计中水土保持措施的界定参照以下原则：
（1）主导功能原则
主体工程设计中以水土保持功能为主的工程界定为水土保持措施；以主体设
计功能为主，同时具有水土保持功能的工程，不作为水土保持措施。
（2）试验排除原则
难以区分以主体设计功能为主或以水土保持功能为主的工程，可按破坏性试
验的原则进行排除。假定没有这些工程，主体设计功能仍旧可以发挥作用，但会
产生较大的水土流失，此类工程应作为水土保持措施。
参照以上界定原则，同时参考《生产建设项目水土保持技术标准》
（GB50433-2018）附录 D 中进行界定。
表 3.3-1 主体已有水土保持措施工程量及投资汇总表
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	投资（万元）

	
	临时措施
	
	
	
	0.1

	一
	道路工程区
	
	
	
	0.1

	
	密目网
	m2
	2000
	0.5
	0.1




4 水土流失分析与预测
4.1 水土流失现状
4.1.1 水土流失现状
根据《四川省水土保持公报》（2024 年），南部县面积 947.78km2，其中轻
度侵蚀面积为 542.92km2，占水土流失面积的 57.28%，南部县水土流失程度情况
见下表。工程所经区域水土流失及土壤侵蚀状况见下表。
表 4.1-1 工程所经区域水土流失现状表
	侵蚀强度
	南部县

	
	侵蚀面积(km2)
	占水土流失面积比例

	轻度侵蚀
	542.92
	57.28%

	中度侵蚀
	172.26
	18.18%

	强烈侵蚀
	141.18
	14.90%

	极强烈侵蚀
	86.13
	9.09%

	剧烈侵蚀
	5.29
	0.56%

	水土流失面积
	947.78
	100.00%


4.1.2 项目区水土流失类型
根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区所属土壤侵蚀类型
区为水力侵蚀类型区——西南土石山区——四川山地丘陵区，容许土壤流失量为
500t/（km2·a）。
4.1.3 项目区土壤侵蚀模数背景值
根据该工程项目区土壤侵蚀分布图，结合项目区地形图分析，并经现场踏勘
调查项目区土地利用类型、面积、地形坡度和植被覆盖率等，同时结合项目区地
貌、土壤和气候特征，参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190—2007）推求各
工程单元不同土地利用类型下的侵蚀强度，再根据《四川省水土保持方案编制和
审查若干技术问题暂行规定》中关于土壤侵蚀模数背景值取值的有关规定“对水
域、硬化地面、裸岩等无土体的微度流失区可不计背景值；本项目原地表为硬化

地面，本项目不计背景值。
4.2 工程可能造成的水土流失因素分析
本项目工程在建设生产过程中新增水土流失主要是由于人为扰动地表、破坏
植被、构筑人工再塑地貌等活动，在侵蚀营力的作用下产生的，其形成包括主要
为人为因素。
由于人为因素损毁原有地貌，改变了侵蚀营力与土体抵抗力之间形成的自然
相对平衡，破坏了土地的水土保持功能，使潜在的自然因素在人为因素的诱发下
发挥作用，导致原地面水土流失加剧。
本项目建设施工对水土流失的影响人为因素主要表现在以下方面：
①对原地面进行开挖造成水土流失。
1）项目开挖土石方0.05万m3，回填土方量0.05万m3，无借方，无弃方。
2）项目区用地面积0.69hm2，施工建设过程中预计扰动地表面积0.69hm2,，
损毁植被面积0hm2。
由于大规模的地表扰动破坏和大量的挖填方，将大幅度加剧水土流失。场地
平整、基础开挖工程导致的水土流失增加主要发生在挖填工作面上，侵蚀形式以
细沟侵蚀的水力侵蚀为主。
4.3 土壤流失量调查
工程于 2021 年 6 月开始施工，方案根据《生产建设项目土壤流失量测算导
则》（SL773-2018），采用数学模型法对工程施工期间已造成水土流失量进行计
算。
经计算，工程在 2021 年 6 月至 2021 年 6 月建设期间已造成的土壤流失量为
7.16t。详见表 4.3-1~4.3-3。
工程 2021 年 6 月开始施工。调查时段从 2021 年 6 月至 2021 年 7 月，根据
《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）附录 c 表 1，南部县 6 月、
7 月降雨侵蚀力因子分别为 706.8、1618.9，通过累加逐月降雨侵蚀力因子值得到
多月和 R。
4.3-1水土流失调查范围和时段表
	一级调查单元
	二级调查单元
	三级调查单元
	扰动面积
	扰动时间
	R

	道路工程区
	一般扰动地表
	地表翻扰型
	0.69
	2021.6~2021.7
	2325.7


一、地表翻扰型一般扰动地表土壤流失量测算公式如下:



表 4.3-2 地表翻扰型一般扰动地表土壤流失量预测参数选取表
	分区
	R
2325.7
	K
	L y
	kyd
	N
	λ
	λx
	θ
	m
	S y
	B
	E
	T
	A
	ω
	Myd

	道路工程区
	
	0.007
	0.76
	0.015
	2.130
	9.99
	10
	0.037
	0.4
	0.395
	1
	1
	1
	0.010
	10
	0.10


表 4.3-3 工程建设已造成的水土流失量
	分区
	扰动类型
	流失面积（hm2）
	扰动后1hm2土壤流失量（t）
	扰动后土壤流失量（t）

	道路工程区
	地表一般扰动
	0.69
	10.38
	7.16




4.4 水土流失危害
1、根据调查，项目施工过程中，基础开挖、回填会形成裸露面，雨水冲刷
裸露开挖面会形成水土流失，但场地周围修建了围挡，水土流失控制在开挖回填
范围以内，对外部环境基本不造成影响。
2、土石方的运输过程中造成水土流失。
3、在施工过程中，施工单位对部分裸露地表进行临时苫盖，有效减少了施
工过程中造成的水土流失。
4、根据调查，本项目于 2021 年 6 月开工，已于 2021 年 7 月竣工，本项目
已扰动地表面积 0.69hm2。本项目的对地表的扰动属于临时的，后续对道路进行
硬化，水土流失会控制在微度范围内。
4.5 指导性意见
根据调查结果，本方案水土流失主要产生在施工期。
根据回顾性调查及现场踏勘，已施工造成的水土流失情况变化情况，主体设
计的水土流失防治的排水工程、防护工程在施工时已完工并具有良好的水土保持
效益，施工单位实施的水土保持措施在施工过程种发挥了良好的水土保持效益，
施工完工后已拆除，无水土保持遗留问题，项目现状水土流失为微度，符合水土
保持要求。
本项目已完工，建设区的水土流失可基本控制在微度水平（土壤侵蚀模数
≤300t/km²·a）。
方案建议后续运营期内加强对重点区域的水土流失动态监测，同时应完善水
土保持设施维护制度，确保各类防治体系持续发挥效能。

5 水土保持措施
5.1 措施总体布局
5.1.1 措施布设原则
为维护本工程建设及运行的安全，保护项目建设区生态环境，本工程水土
保持设计中必须坚持“预防为主，保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、
突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持方针，遵循生态规律和经济规律，
结合主体工程的特点合理进行。据此，在水土保持措施设计中应遵守以下原则：
（1）采取分区治理，工程措施与植物措施相结合，永久措施与临时措施
相结合的原则。建设过程中，应根据各分区的地形地貌、水土流失特点及施工
布置，分别采取适当的防治措施。
（2）注重防治措施的时效性的原则。注意各种防护措施在时间安排上的
合理性，使各种措施充分发挥其效能。场地平整、施工道路建设、施工场地平
整等，应事先做好开挖扰动区的防护措施及基础挖方临时堆置区的防护工作，
以有效防止施工过程中水土流失。
（3）坚持不重不漏，系统全面的原则。将主体工程设计中措施作为本工
程水土保持措施的重要组成部分，同时补充完善各分区新增的水土保持措施设
计，形成完整的水土流失防治措施体系。
（4）经济、有效、实用的原则。对于重点水土流失区的防护措施应进行
多方案比选，确定投入、效果比最佳方案，节省工程投资，保证水保效果，同
时具有可操作性。
5.1.2 水土流失防治措施体系和总体布局
为达到有效防治水土流失的目的，根据工程总体布置、地形地貌、地质条件
等环境状况和各项目建设分区的水土流失特点及状况，本工程的水土保持措施布
局按照综合防治的原则进行规划，确定各区的防治重点和措施配置。水土保持防
治措施由工程措施、植物措施和临时措施组成。本工程的水土流失防治体系总体

布局详见下。
表5.1-2项目水土流失防治措施体系表
	防治分区
	措施类型
	防治措施
	备注

	道路工程区
	临时措施
	密目网
	已实施


5.2 分区措施布设
5.2.1 分区防治措施布设原则
苫盖等措施：执行《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）
中关于“临时防护工程”的规定。
5.2.2 水土保持措施设计
5.2.2.1 各分区水土保持措施设计
本项目为已完工补报项目，建设过程中主要采取了临时遮盖措施。
（1）道路工程区
——密目网遮盖
根据施工日志，道路工程区主要对现状道路路面进行硬化处理，施工期主要
采取临时遮盖措施，施工单位采用密目网对部分裸露地表进行遮盖，遮盖面积
2000m2。
5.2.3 水土保持措施典型设计
根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），已开工项目
补报水土保持方案的，已实施的水土保持措施不做典型措施布设，因此本方案不
在进行水土保持措施典型设计。
5.2.4 防治措施工程量汇总
本工程水土保持措施主要工程量包括：
临时措施：密目网 2000m2。

5.3 施工要求
根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），已开工项目
补报水土保持方案的，已实施的水土保持措施不做施工要求。
5.3.1 实施进度安排
根据主体工程施工进度安排，工程建设期为2个月，已于2021年6月开始施工，
于2021年7月完工。根据防治水土流失的实际需要，本工程水土保持措施施工进
度见表5.3-1。
表 5.3-1 水土保持工程计划进度安排表
	项目名称
	2021年

	
	6月
	7月

	施工准备
	[image: ]
	

	道路工程
	
	

	密目网
	
	




6 水土保持投资概算及效益分析
6.1 投资概算
6.1.1 编制原则及依据
6.1.1.1 编制原则
（1）本方案设计的水土保持措施投资估（概）算编制依据、价格水平年及
工程单价中的相关费率等与主体工程保持一致；
（2）人工单价、施工水电单价等与主体工程一致；
（3）措施材料单价依据当地价格水平确定；
（4）工程投资概算价格水平年为2025年第3季度。
6.1.1.2 编制依据
（1）《水利工程设计概（估）算编制规定 水土保持工程》(水利部 水总〔2024〕
323号文件颁布)；
（2）《水土保持工程概算定额》(水利部 水总〔2024〕323号文件颁布)；
（3）《水土保持工程施工机械台时费定额》(水利部 水总〔2024〕323号文
件颁布)；
（4）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发
改价格〔2015〕299 号）；
（5）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发改委 建设部 发
改价格〔2007〕670号）；
（6）《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收
费标准的通知》(川发改价格〔2017〕347 号）。

6.1.2 编制说明及概算成果
6.1.2.1 基础单价及取费标准
(1) 基础单价
①人工预算单价
本水保工程的单价采取主体工程中的人工单价，94.94元/工日。
②主要材料预算价格
主要材料价格，与主体工程一致。
③施工机械台时费
主要施工机械台时费与主体工程保持一致，不足部分按照《水利工程施工机
械台时费定额》编制。
按调整后的施工机械台时费定额和不含增值税的基础价格计算。施工机械台
时费定额的折旧费除以1.13调整系数，修理及替换设备费除以1.09调整系数，安
装拆卸费不变。
④施工用水用电价格
与主体工程一致。
⑤ 施工机械台时费
新增措施的机械台时费以《水利工程施工机械-台时费定额》（水总〔2024〕
323号文）为基准进行计算，本工程不涉及高海拔区域，无需调增。
(2) 取费标准
工程单价采用主体工程单价，估算定额、取费项目及费率与主体工程一致。
主体工程定额中没有的工程项目，按照水总〔2024〕323号文《水利工程概（估）
算编制规定-水土保持工程》、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工
程计价依据增值税税率的通知》(建办标函〔2019〕193号文)编制工程措施和植
物措施单价由直接费、间接费、利润、材料补差和税金组成。
直接费包括基本直接费和其他直接费。基本直接费指人工费、材料费和施工
机械使用费三项。其他直接费指冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施
费和其他。
间接费包括规费和企业管理费。规费指社会保险费和住房公积金。企业管理

费包括管理人员工资、差旅交通费、办公费、固定资产使用费、工具用具使用费、
职工福利费、工会经费、职工教育经费、劳动保护费、保险费、财务费用、税金
和其他。
利润：按直接费与间接费之和的7%计算。
材料补差：按材料预算价格与材料计价之差乘以材料消耗量计算。
税金：按直接费、间接费、利润、材料补差之和的9%计算。
扩大系数：单价系数扩大0%。本工程单价费率取值，详见表6.1-1。
	表 6.1-1
	间接费费率表



	编号
	工程类别
	计算基础
	间接费费率（%）

	一
	工程措施、监测措施
	
	

	1
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	8

	3
	混凝土工程
	直接费
	7

	4
	钢筋安装工程
	直接费
	5

	5
	基础处理工程
	直接费
	10

	6
	其他工程
	直接费
	7

	二
	植物措施
	直接费
	6


6.1.2.2 费用构成
本工程水土保持工程投资概算费用由工程措施费、植物措施费、监测措施费、
施工临时工程费、独立费用、预备费、水土保持补偿费构成，具体见表6.1-2。
	表 6.1-2
	水土保持工程投资费用构成表



	
	1
	工程措施费
	主体已有
	直接费、间接费、利润、税金

	
	
	
	方案新增
	直接工程费、间接费、利润、材料补差、税金、扩大系数

	
	2
	植物措施费
	主体已有
	直接费、间接费、利润、税金

	
	
	
	方案新增
	直接工程费、间接费、利润、材料补差、税金、扩大系数

	
	3
	监测措施费
	水土保持监测费、弃渣场稳定监测费、建设期监测费

	
	4
	施工临时工程费
	临时防护工程费、其他临时工程费、施工安全生产专项

	
	5
	独立费用
	建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费

	
	6
	
	
	预备费



6

	
	7
	
	
	水土保持补偿费



7


1）工程措施
工程措施概算按设计工程量乘以工程单价进行编制。
2）植物措施
植物措施概算按设计工程量乘以工程单价进行编制

3）监测措施
①水土保持监测费：本项目不计列。
②弃渣场稳定监测：本项目不计列。
③建设期观测费：本项目不计列。
4）施工临时工程
①临时防护工程按设计工程量乘以单价编制。
②其他临时工程按一至三部分投资合计的2.0%计取。
③施工安全生产专项按一至四部分建安工作量（不含设备购置费）之和的
2.5%计算。
5）独立费用
①建设管理费：项目经常费（包含水土保持竣工验收费）按一至四部分之和
的2.5%计算。本工程不涉及委托第三方开展的水土保持有关勘测设计成果咨询、
评审。
②根据国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管
理规定》的通知(发改价格〔2007〕670号)计取。
③科研勘测设计费：本工程不涉及工程科学研究试验费，因此不计列此项费
用，工程勘测设计费按照有关行业标准、并结合实际情况计列，水土保持方案编
制费根据实际合同费用计列。
6）预备费
预备费包括基本预备费和和价差预备费。本方案编制阶段主体工程已完工，
故基本预备费不计列。
(5) 水土保持补偿费
根据四川省财政厅、四川省水利厅《关于制定水土保持补偿费收费标准的通
知》（川发改价格[2017]347号）中相关规定“对一般性生产建设项目，按照征占
土地面积一次性征收，每平方米按1.3元计算。项目占地0.69hm2（6893m2），水
土保持补偿费0.90万元（8960.9元）。水土保持补偿费计算见下表
	表 6.1-3
	水土保持补偿费计算表



	行政区划
	征占地面积（m2）
	补偿费标
准（元/m2）
	补偿费
	备注

	
	永久
	临时
	合计
	
	元
	万元
	

	南部县
	6893
	/
	6893
	1.3
	8960.9
	0.90
	





6.1.2.3 概算结果
本项目水土保持工程总投资为 4.50 万元（主体已列 0.10 万元，方案新增 4.40
万元），其中施工临时工程 0.10 万元，独立费用 3.50 万元，基本预备费 0 万元，
水土保持补偿费 0.90 万元（8960.9 元）。
	表 6.1-4
	水土保持投资概算总表 单位：万元



	序号
	工程或费用名称
	方案新增
	主体已列
	合计

	
	
	建筑安装工
程费
	设备购置费
	独立费用
	
	

	
	第一部分 工程措施
	
	
	
	/
	/

	
	第二部分 植物措施
	
	
	
	/
	/

	
	第三部分 临时措施
	
	
	
	0.1
	0.1

	一
	临时防护工程
	
	
	
	0.1
	0.1

	（一）
	道路工程
	
	
	
	0.1
	0.1

	二
	其他临时工程
	
	
	
	/
	/

	三
	施工安全生产专项
	
	
	
	/
	/

	
	第四部分 独立费用
	
	
	3.5
	
	3.5

	一
	建设管理费
	
	
	0.5
	
	0.5

	二
	工程建设监理费
	
	
	
	
	

	三
	科研勘测设计费
	
	
	3
	
	3

	Ⅰ
	一至四部分合计
	
	
	3.5
	0.1
	3.6

	Ⅱ
	预备费
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	水土保持补偿费
	
	
	
	
	0.90

	
	水土保持总投资
	
	
	3.5
	0.1
	4.50


	（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）
6.2 效益分析
水土保持方案实施后，各项水土流失防护措施将有效地拦截工程建设过程中
的土 壤流失、减轻地表径流的冲刷，使土壤侵蚀强度降低，防治责任范围内的
水土流失和弃渣得到有效治理，水土流失尽快达到新的稳定状态；增加了地面覆
盖，扰动地表的土壤有机质含量逐渐提高，持水能力不断增强，增加土壤入渗，
美化环境，使生态环境趋于良性循环；损坏的水土保持设施得到恢复和改善，原
有的土壤侵蚀也得到一定程度的控制，该地区的生态环境将得到有效恢复和明显
改善。
方案中对可绿化的占地全部实施了植被恢复措施，随着林草的逐渐成长，植
物治理坡面的拦截径流、增加入渗、积蓄降雨、固坡保土、改善土壤结构的能力
逐年增强，项目区内重塑坡面的新增土壤侵蚀及固有的自然侵蚀将从根本上得到

控制。此外，随着项目区内植被覆盖及郁闭度的提高，对于沿线及周边地区的景
观和小气候也会带来很多有益的作用。工程运营 2～3 年后，施工期产生的水土
流失影响将基本消除，并将发挥其综合环境效应。本工程水土流失防治情况及防
治指标见表 6.2-1 和 6.2-2。
表 6.2-1 效益分析计算基础数据统计表
	项目
	水土流失防治分区
	面积合计/
综合指标

	
	道路工程区
	

	防治责任范
围（hm2）
	项
目
建
	永久建筑物面积
	0.69
	0.69

	
	
	绿化面积
	0
	0

	
	
	小 计
	0.69
	0.69

	设
扰动地表面积（hm2）
	0.69
	0.69

	水保措施面 积
（hm2）
	林草措施面积
	0
	0

	
	工程措施面积
	0.69
	0.69

	
	合 计
	0.69
	0.69

	可剥离表土量（万 m3）
	0

	实际剥离表土（万 m3）
	0

	永久弃渣量（万 m3）
	0

	临时堆土量（万 m3）
	0

	实际拦挡永久弃渣、临时堆土数量 （万 m3）
	0

	方案实施后土壤流失侵蚀模数（t/（km2·a））
	300

	水土流失防治
效果分析
	水土流失治理度
	100%

	
	土壤流失控制比
	1.67

	
	渣土防护率
	100%

	
	表土保护率
	/

	
	林草植被恢复率
	100

	
	林草覆盖率
	/


表 6.2-2 水土流失防治评估表
	项 目
	目 标 值
	效 果 预 测
	达 标 情 况

	水土流失治理度（%）
	97
	100
	达 标

	土壤流失控制比
	1
	1.67
	达 标

	渣土防护率（%）
	92
	100
	达 标

	表土保护率（%）
	/
	/
	/

	林草植被恢复率（%）
	/
	100
	/

	林草覆盖率（%）
	/
	/
	/




7 水土保持管理
7.1 组织管理
为保证本项目水土保持方案顺利实施,使水土流失得到有效控制,工程及周边
生态环墙得到良性发展,水土保持方案报水行政主管部门批准后,建设单位应组织
成立水土保持管理机构,建立健全水土保持管理的有关规章制度,建立水土保持工
程档案。设专人负责水土保持工作,协调水土保持方案与主体工程的关系,负责水
土保持工程的组织实施和检查指导工作,全力保证该项目的水土保持工作按年度、
按计划进行。保证水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
建设单位应组织成立水土保持管理机构,设一名专职领导,负责水土保持管理
工作组织和实施本水土保持方案提出的各项防治措施、负责本方案水土保持工程
的招投标工作负责建立健全方案实施、检查、验收的具体办法和制度,负责推广
应用水土保持先进技术和经验,组织开展本项目的水土保持专业培训,提高人员素
质水平,负责合理安排使用水土保持资金，切实保证年度的水土保持工作按本方
案的要求落到实处。
配备水土保持专职人员 1~2 名管理职责是项目正式开始时以及每年的年初
应向审批机关及当地的水行政主管部门报告建设信息及水土保持工作情况,负责
建立水保持工程档案检查本项目水土保持措施落实情况,整理水土保持资料,特别
是质量评定的原始资料和临时防护措施的影响资料,协调水土保持方案与主体工
程的关系,以及实施水土保持措施的其他日常事务工作。
7.2 后续设计
水土保持措施为主体工程建设内容，已由主体工程设计单位完成设计并已施
工，无需后续水土保持专门设计。
7.3 水土保持监理
项目主体工程开展了工程监理，项目水土保持监理纳入了主体工程监理范畴，
并已实施了监理。
7.4 水土保持施工

项目施工已经完成，水土保持施工已经完成，不再提施工建议。
	7.5 水土保持设施验收
	


根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验
收的通知》（水保[2017]365 号）、《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事
后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函[2018]887 号）
及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保
[2019]160 号），水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的
通知（办水保〔2019〕172 号），建设单位应当及时开展水土保持设施自主验收
工作。对于水土保持方案报告表的建设生产项目，验收报备时只需提交水土保持
验收鉴定书，其水土保持设施验收组中应当至少有一名省级水行政主管部门水土
保持方案专家库专家。生产建设项目水土保持设施自主验收程序如下：
工程竣工验收应按《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生
产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函[2018]887 号）规定表
述：1、现场检查，2、资料查阅，3、召开会议，4、验收公示及验收报备。
（一）现场检查。本项目达到水土保持设施验收条件时，建设单位应注重建
设单位、主体设计单位、施工单位、监理单位、水土保持监理单位、水土保持方
案编制单位、水土保持监测单位、水土保持设施验收单位一同到现场就本项目实
施的水土保持措施进行现场核查，是否达到预期效果，是否存在水土流失遗留问
题，现场检查要有照片记录，包括水土保持运行状况、水土设施落实情况等。
（二）资料查阅。参加水土保持设施验收的各单位应查阅与本项目相关的资
料，确认项目是否具备水土保持设施验收条件，核查水土保持措施实施情况。
（三）召开会议。由建设单位主持，参加水土保持设施验收的各单位参加会
议，就本项目水土保持设施验收是否同意验收做相关讨论，并应有至少一名省级
水行政主管部门水土保持方案专家库专家参加并签署意见。
（四）验收公示及验收报备。对验收合格的项目，除按照国家规定需要保密
的情形外，生产建设单位应在 10 个工作日内将水土保持设施验收鉴定书通过其
官方网站或上级单位网站、行业网站、项目属地政府部门网站向社会公开公示的
时间不得少于 20 个工作日，并注明该项目建设单位和水土保持设施验收报备机
关的联系电话，对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处


	理或者回应。
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