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	根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）、《生产建设项目水
土保持技术标准》（GB50433-2018）等相关规定，对南部县交通建设发展有限公司委托四川诚
达澜工程管理咨询有限公司编制的《县道 X096 线过境宏观乡场镇路段维修整治工程水土保持
方案报告表》（以下简称报告表）提出技术审核意见如下：
1、报告表项目概况介绍清楚，县道 X096 线过境宏观乡场镇路段维修整治工程位于四川省
南充市南部县宏观乡老观村，场地中心坐标（105.834317041°E，31.340523268°N），项目
占地 0.87hm2，无临时用地。项目改造市政道路（2 条）807m。项目总投资 266.50 万元（其中
土建投资 227.23 万元），项目建设单位南部县交通建设发展有限公司。
2、项目已于 2022 年 7 月开工、2024 年 1 月完工，实际工期 4 个月，中途停工时间较长，
方案为补报。
3、报告表工程土石方平衡分析及处置合理，工程土石方开挖 0.19 万 m3、回填 0.10 万 m3，
余方 0.09 万 m3，余方 0.09 万 m3用于宏观乡老观村机耕道维护回填利用。
4、报告表项目区概况介绍清楚、内容较全面。项目区地处四川盆地东北部丘陵地区，土
壤侵蚀类型区属于水力侵蚀区--西南土石山区--四川山地丘陵区，水土保持区划属于西南紫色
土区--川渝山地丘陵区--四川盆地北中部山地丘陵保土人居环境维护区。
5、报告表项目选址制约性分析合理、水土保持评价正确，项目选址不涉及河流两岸、湖
泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验
区及国家确定的水土保持长期定位观测站。项目位于嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，已
优化方案、减少工程土石方量，基本满足水土保持要求。
6、报告表确定的水土流失防治责任范围 0.87hm2合理、完整。
7、报告表确定的水土流失防治标准为西南紫色土区一级标准正确，确定的水土流失防治
目标合理：水土流失治理度 97%，渣土防护率 92%，表土保护率不涉及，土壤流失控制比 1.0，
林草植被恢复率 97%，林草覆盖率不计（依据《城市道路绿化设计标准》（CJJ/T75-2023））。
8、报告表水土保持措施布设基本得当，工程措施：排水沟 15m，排水管 429.38m，临时措
施：密目网 2000m2。
9、报告表水土保持投资概算基本合理，水土保持补偿费计算准确，项目水土保持概算投
资 9.58 万元（主体工程已列 4.95 万元，方案新增 4.63 万元），其中：工程措施 4.22 万元，
施工临时工程 0.29 万元，独立费用 3.94 万元，水土保持补偿费 1.13 万元（11319.1 元），投
资基本满足项目水土流失防治需要。
综上，审阅认为报告表基本符合水土保持技术标准和国家现行水土保持政策，原则同意该
报告表水土保持方案。
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