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[bookmark: _Toc28712][bookmark: _Toc7788]南部县升钟镇育肥猪场建设项目水土保持方案报告表
	项目概况
	位置
	南部县升钟镇元山村，场地中心点地理坐标为105°48′17.32″E，31°26′20.34″°N。

	
	建设内容
	项目新建育肥楼、育肥辅助楼、蓄水池、氧化池塘和沉淀池等，总建筑面积10059.53m2，配套水电、通信、排水及绿化等设施。

	
	建设性质
	新建
	总投资（万元）
	2200

	
	土建投资（万元）
	1760
	占地面积（hm2）
	永久：1.28

	
	
	
	
	临时：0

	
	动工时间
	2025年9月
	完工时间
	2026年3月

	
	土石方（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	调入/调出
	余（弃）方

	
	
	2.15
	1.26
	/
	/
	0.77

	
	取土（石、砂）场
	不涉及

	
	弃土（石、渣）场
	不涉及

	项目区概况
	涉及重点防治区情况
	嘉陵江下游省级水土流失重点治理区
	地貌类型
	浅丘地貌

	
	原地貌土壤侵蚀模数[t/km2·a]
	598
	容许土壤流失量[t/km2·a]
	500

	项目选址（线）水土保持评价
	项目选址不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，项目位于省级水土流失重点治理区，已优化方案，减少工程土石方量，林草植被覆盖率提高2%，，基本满足水土保持要求。

	预测水土流失总量
	19.94t

	防治责任范围（hm2）
	1.28

	防治标准等级及目标
	防治标准等级
	西南紫色土区一级标准

	
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	92
	表土保护率（%）
	92

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	25

	水土保持措施
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	构建筑物工程区
	表土剥离0.07万m3
	/
	防雨布遮盖2000m2，土质排水沟200m。

	道路硬化工程区
	/
	/
	/

	绿化工程区
	表土剥离0.06万m3，表土回覆0.13万m3。
	撒播草籽0.40hm2。
	防雨布遮盖4000m2。

	水土保持投资概算（万元）
	工程措施
	4.00
	植物措施
	0.34

	
	临时措施
	3.51
	水土保持
补偿费
	1.67（16692.95元）

	
	独立费用
	建设管理费
	1.20

	
	
	工程建设监理费
	0.20

	
	
	科研勘测设计费
	3.22

	
	总投资
	[bookmark: _GoBack]14.76

	编制单位
	四川诚达澜工程管理咨询有限公司
	建设单位
	南部县协同旺民农业有限公司

	法人代表及电话
	杨澜/18090580555
	法人代表及电话
	朱小江/0817-7901382

	地址
	四川省南充市南部县南隆镇大垭街/1幢1*1-1
	地址
	四川省南充市南部县蜀北街道办事处新安路美丽蔚峰B幢2层2-1号

	邮编
	637300
	邮编
	637300

	联系人及电话
	杨澜/18090580555
	联系人及电话
	郑鸿允/13684374331

	电子信箱
	/
	电子信箱
	

	传真
	/
	传真
	/


注：1封面后应附责任页。
2报告表后应附项目支持性文件、地理位置图和总平面布置图。
3用此表表达不清的事项，可用附件表述。
4水土保持措施加粗字体为主体设计水土保持措施。

1说明
[bookmark: _Toc29797][bookmark: _Toc513124096][bookmark: _Toc3474][bookmark: _Toc30834][bookmark: _Toc25322][bookmark: _Toc6890][bookmark: _Toc11589][bookmark: _Toc26525][bookmark: _Toc6228][bookmark: _Toc2403][bookmark: _Toc23849][bookmark: _Toc29450][bookmark: _Toc20892][bookmark: _Toc3885][bookmark: _Toc29886][bookmark: _Toc1381][bookmark: _Toc30899]1.1项目简况
[bookmark: _Toc25837][bookmark: _Toc16333][bookmark: _Toc13020][bookmark: _Toc19659][bookmark: _Toc26446][bookmark: _Toc3288][bookmark: _Toc28918][bookmark: _Toc31890][bookmark: _Toc1681][bookmark: _Toc10707][bookmark: _Toc28448][bookmark: _Toc3391][bookmark: _Toc17006]1.1.1项目基本情况
南部县升钟镇育肥猪场建设项目（以下简称“本项目”）位于南部县升钟镇元山村，场地中心点地理坐标为105°48′17.32″E，31°26′20.34″°N。
项目属于新建建设类项目，属其他类型项目，建设单位为南部县协同旺民农业有限公司。
本项目由构建筑物工程、绿化工程和道路硬化工程组成。
根据设计资料，本项目占地红线内的道路工程已由南部县优质粮油示范区建设项目实施，本次建设内容只包含构建筑物工程和绿化工程。
项目新建育肥楼、育肥辅助楼、蓄水池、氧化池塘和沉淀池等，总建筑面积10059.53m2，配套水电、通信、排水及绿化等设施。
本项目总用地面积为1.28hm2，均为永久占地，根据《土地利用现状分类》（GB/T21010—2017），该项目区所在地土地利用现状为耕地、园地、交通运输用地和其他土地，根据《土地性质及边界定位图》项目占地不占用基本农田。
根据主体相关设计资料，本项目土石方总开挖量为2.15万m3，填方1.26万m3，无借方，余弃方0.77万m3，余方已用于南部县优质粮油示范区建设项目升钟镇元山村田块整治水田调平回填利用。
项目总投资为2200万元，其中土建投资1760万元，其中上级补助资金1300万元，企业自筹900万元。
项目于2025年9月开工建设，预计于2026年3月建成，总工期7个月。
[bookmark: _Toc1408][bookmark: _Toc2993][bookmark: _Toc5242][bookmark: _Toc3182][bookmark: _Toc8057][bookmark: _Toc18197][bookmark: _Toc15399]1.1.2项目前期工作进展情况
1.1.2.1立项批复及用地文件
2025年8月，建设单位取得《南部县发展和改革局关于南部县升钟镇育肥猪场建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（南发改〔2025〕419号）。
1.1.2.2方案编制过程
2025年11月，我公司（四川诚达澜工程管理咨询有限公司）正式受南部县协同旺民农业有限公司托承担该项目水土保持方案报告表的编制工作，于 2026年1月完成项目报告表编制工作。
1.1.2.3项目建设施工现状
据现场调查和施工组织安排，本次建设内容只包含构建筑物工程和绿化工程建设，工程于2025年9月开工建设，预计于2026年3月建成，截止2025年12月，场区场平工程已完成，目前正处于构建筑物施工，工程已实施表土剥离量0.13万m3，目前临时堆土区域未采取相应防护措施，方案补充临时防护措施。
1.1.3自然简况
地貌类型：项目建设区位于升钟镇元山村，场地处于构造侵蚀浅丘地貌，场地总体平坦，开阔，场地现状高程为422.27～431.09m，最大相对高差8.82m。向东侧倾斜。
气候类型与主要气象要素：南部县属于中亚热带湿润季风气候区，项目区多年平均气温16.8℃，多年平均降雨量952.16mm，多年平均水面蒸发量为1114.86mm，多年平均陆面蒸发量为656.3mm，多年平均相对湿度为84%，项目区5年一遇1h、6h、24h最大降雨量分别为：50.8mm、96.4mm、140mm，10年一遇1h、6h、24h最大降雨量分别为：60.0mm、121mm、180mm。年日照时数历年平均值1354.9h，年均无霜期290天，年平均风速1.75m/s，最大风速10m/s，常年盛行风向为东北风，无冰冻。
土壤类型：工程区土壤类型主要以紫色土为主，工程区内表土厚度在0.1~0.2m间。
林草植被类型与覆盖率：南部县属于亚热带常绿阔叶林区，全县森林覆盖度约为48.3%。工程区内地表植被主要为灌木为主，林草覆盖率30%。
水文：本项目场地周边200m范围内无地表河流。
建筑场地类别及地震烈度、特征周期：根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），场地抗震设防烈度为6度，设计地震分组第一组。
水土保持区划：一级区西南紫色土区，二级区川渝山地丘陵区，三级区四川盆地北中部山地丘陵保土人居环境维护区。
土壤侵蚀类型及强度：项目区水土流失类型以水力侵蚀为主，容许土壤侵蚀量为500t/km2·a，水土流失背景值为598t/km2·a，土壤侵蚀强度表现为轻度。
水土流失重点防治区：根据《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函[2017]482号），项目所在地南部县属于嘉陵江下游省级水土流失重点治理区。
水土保持敏感区：本项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。本工程建设区不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。
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1.2.1法律法规和规范性文件
1. 《中华人民共和国水土保持法》 (全国人大常委会，1991 年 6 月29 日通过，2010 年 12 月 25 日修订，2011年3月1日施行)；
2. 《四川省《中华人民共和国水土保持法》 实施办法 (2012 年修正本)》(四川省人大常委会，1993 年 12月 15 日通过，2012 年9 月21 日修订，2012年 12 月 1日起施行) ；
3. 《生产建设项目水土保持方案管理办法》 (2023 年 1月 17 日水利部令第 53 号发布，2023 年3月1日起施行)；
4. 《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定(试行) 的通知》 (办水保 (2018) 135 号) ；
5. 《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》办水保 (2023) 177号)。
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[bookmark: _Toc11959][bookmark: _Toc1150][bookmark: _Toc21326][bookmark: _Toc7171][bookmark: _Toc25629][bookmark: _Toc470][bookmark: _Toc31130][bookmark: _Toc246][bookmark: _Toc8011][bookmark: _Toc18677][bookmark: _Toc18559][bookmark: _Toc20884]1.《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；
2.《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；
3.《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）。
1.2.3技术资料与文件
(1)《南部县升钟镇育肥猪场建设项目施工设计图》(2025年9月）。
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本工程属于建设类项目，项目于2025年9月开始施工，计划于2026年3月完工，工程建设总工期7个月。根据《生产建设项目水土保持技术标准》中“建设类项目设计水平年为主体工程完工后的当年或后一年”的规定，本水土保持方案设计水平年为主体工程完工当年，即2026年，届时各项水保持措施应按本方案实施完成，开始发挥效益。
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根据“谁开发，谁保护，谁造成水土流失，谁负责治理”的原则，依据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定，结合本工程总体布局及项目特点，确定本项目的水土流失防治责任范围为永久征地范围。
经统计，本工程水土流失防治责任范围面积为1.28hm2。
表1.4-1 水土流失防治责任范围统计表
	序号
	防治分区
	永久占地（hm2）
	临时占地（hm2）
	其他使用与管辖区域（hm2）
	防治责任范围面积（hm2）

	1
	构建筑物工程区
	0.41
	/
	/
	0.41

	2
	绿化工程区
	0.40
	/
	/
	0.40

	3
	道路硬化工程区
	/
	/
	0.47
	0.47

	3
	合计
	0.81
	/
	0.47
	1.28
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[bookmark: _Toc9869][bookmark: _Toc7216][bookmark: _Toc13357][bookmark: _Toc11304][bookmark: _Toc31640][bookmark: _Toc4005][bookmark: _Toc28352][bookmark: _Toc25671][bookmark: _Toc32659][bookmark: _Toc21568][bookmark: _Toc2645][bookmark: _Toc17245]1.5.1执行标准等级
本项目位于南充市南部县，属新建建设类项目，根据《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函[2017]482号），项目所在地南部县属于嘉陵江下游省级水土流失重点治理区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区一级标准。
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根据新建建设工程特点、工程区环境现状等，明确本工程水土流失防治的基本目标为：
（1）项目建设范围内的新增水土流失得到有效控制，原有水土流失得到治理；
（2）项目建设区内各项水土保持设施安全有效；
（3）项目建设区内水土资源、林草植被得到最大限度的保护与恢复；
（4）各项水土流失防治指标达到《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的要求。
结合本工程实际，防治目标调整为：
项目区土壤侵蚀为轻度，土壤流失控制比不小于1，调整为1；工程区位于省级水土流失重点治理区，林草植被覆盖率提高2%。
调整后的防治目标为：设计水平年水土流失治理度97%、表土保护率92%、土壤流失控制比1.00、渣土防护率92%、林草植被恢复率97%、林草覆盖率25%。
修正后本工程综合防治目标值详见表1.5-1。
表1.5-1西南紫色土区水土流失防治指标值
	防治指标
	一级标准
	轻度侵蚀区
强度修正
	城市区
	林草
盖率
受限
	重点防治区
	采用标准

	
	施工期
	设计水平年
	
	
	
	
	施工期
	设计水平年

	水土流失治理度(%)
	_
	97
	
	
	
	
	_
	97

	土壤流失控制比
	_
	0.85
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经预测，本项目可能造成的水土流失总量为19.94t。
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本方案水土流失防治分区划分为构建筑物工程区、绿化工程区和道路硬化工程区3个一级分区。根据本项目建设特点、施工布置和施工方法及工艺，主要采取工程措施、植物措施与临时措施相结合的防治体系，方案针对主体工程水土保持设计的不足和缺项进行补充完善。
根据现行勘查，本项目工程区已开工建设，工程前期剥离的表土堆放于场地东侧绿化区域内，其水土流失主要时段在施工期，基础开挖面以及工程建设过程中散落废弃的建筑材料、土石渣料等因在施工期受雨水的冲刷产生水土流失。主体设计的防护措施有表土剥离及回覆、排水沟和植物措施等，主体设计缺少施工期的临时防护措施，方案予以补充。
  一、构建筑物工程区
1、工程措施
①主体设计
表土剥离0.07万m3。
2、临时措施
①方案新增
防雨布遮盖2000m2，土质排水沟200m。
  二、道路硬化工程区
本项目的道路工程区已建设完成，由南部县优质粮油示范区建设项目实施，道路工程区实施了排水沟和挡土墙等措施。本次施工范围只包含构筑物施工和绿化工程施工，不对已修建的道路工程进行扰动，因此方案不对道路工程区补充水土保持措施。
  三、绿化工程区
1、工程措施
①主体设计
表土剥离0.06万m3，表土回覆0.13万m3。
2、植物措施
①主体设计
撒播草籽0.40hm2。
3、临时措施
①方案新增
防雨布遮盖4000m2。
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本项目水土保持工程总投资为14.76万元（主体已列4.78万元，方案新增9.98万元），其中工程措施4.00万元，植物措施0.34万元，施工临时工程3.51万元，独立费用4.62万元，基本预备费0.62万元，水土保持补偿费1.67万元（16692.95元）。
项目建设区内项目建设区内水土流失治理度为100%（目标值97%），土壤流失控制比达到2.73（目标值1.0），渣土防护率为96.67%（目标值92%），林草植被恢复率为100%（目标值 97%），表土保护率100%（目标值92%），林草覆盖率为31.25%（目标值25）。
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通过水土保持的分析论证，主体工程选址（线）避开易引起严重水土流失和生态恶化地区，避让了河流两岸、护坡和水库周边的植物保护带，避让了国家水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，兼顾了水土保持要求。对于无法避让的水土保持重点治理区，主体设计采取先进施工工艺、严格控制施工范围等措施，尽量减少地表扰动和植被损坏范围，本水土保持方案已相应提高了防治标准，项目建设方案可行，且符合水土保持法律法规、技术标准的相关规定。在工程建设过程中建设单位实施一系列的水土保持措施后，能有效的控制水土流失，达到方案所确定的防治目标及防治水土流失的目的，实现项目区环境的恢复和改善，从水土保持角度分析，本工程建设是可行的。
四川诚达澜工程管理咨询有限公司1

2项目概况
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项目名称：南部县升钟镇育肥猪场建设项目
地理位置：工程位于南部县升钟镇元山村，场地中心点地理坐标为105°48′17.32″E，31°26′20.34″°N。
建设性质：新建
建设规模：项目新建育肥楼、育肥辅助楼、蓄水池、氧化池塘和沉淀池等，总建筑面积10059.53m2，配套水电、通信、排水及绿化等设施。
总投资：项目总投资为2200万元，其中土建投资1760万元，其中上级补助资金1300万元，企业自筹900万元。
建设工期：项目于2025年9月开工建设，预计于2026年3月建成，总工期7个月。
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	构建筑物工程区
	构建筑物工程包括新建育肥楼、育肥辅助楼、蓄水池、氧化池塘、沉淀池和中继池等。总建筑面积10059.53m2，容积率0.78，建筑物基底占地面积4085.77m2，建筑系数31.80%。

	道路硬化工程区
	本项目红线区域内的道路已由南部县优质粮油示范区建设项目实施，道路路面宽度3.5m~4.0m，最大纵坡不超过8%，正线最小转弯半径不小于15m。

	绿化工程区
	绿化工程位于场地四周，主体设计对绿化区域采取撒播草籽绿化，栽植面积0.40hm2。
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	占地性质
	项目组成
	土地利用现状及面积

	
	
	其他土地
	耕地
	交通运输用地
	园地
	合计
	备注：场内道路已由南部县优质粮油示范区建设项目实施

	永久占地
	构建筑物工程区
	0.1
	0.12
	/
	0.19
	0.41
	

	
	道路硬化工程区
	/
	/
	0.47
	/
	0.47
	

	
	绿化工程区
	0.1
	/
	/
	0.3
	0.4
	

	合计
	0.2
	0.12
	0.47
	0.49
	1.28
	

	四、土石方平衡（单位万m3）

	项目组成
	挖方量（万m3）
	填方量（万m3）
	调入量（万m3）
	调出量（万m3）
	外借（万m3）
	弃方量（万m3）

	
	土石方
	表土
	合计
	土石方
	表土
	合计
	
	
	
	

	场平工程土石方
	①
	1.9
	0.13
	2.03
	1.13
	/
	1.13
	/
	0.13
	/
	0.77

	构建筑物工程
	②
	0.12
	/
	0.12
	0.12
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	道路硬化工程
	③
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	绿化工程区
	④
	/
	/
	/
	/
	0.13
	0.13
	0.13
	/
	/
	/

	合计
	
	2.02
	0.13
	2.15
	1.25
	0.13
	1.26
	013
	0.13
	/
	0.77

	说明：以上挖方、填方、弃方全部为自然方；可按“开挖+调入+外借=回填+调出+废弃”进行校核。


2.1.2工程依托关系
与本项目相关联的工程为南部县优质粮油示范区建设项目，依托工程主要为土石方工程和道路工程。
（1）南部县优质粮油示范区建设项目
南部县优质粮油示范区建设项目位于南部县升钟镇、升水镇、西水镇、大坪镇、神坝镇、太霞乡、桐坪镇等 7 个镇（乡），建设内容包含建设优质粮油示范区8.5万亩，包含田块整治工程，地力提升工程；田间道路工程120km，其中新建机耕道20km，整治机耕道10km，新建生产路40km，整治生产路50km 以及灌溉与排水工程和农田输配电工程；新建配套仓储用房、管护用房、烘干用房6000m2和标识设施等配套基础设施及农机设备购置；改建产业路61.50km。建设工期为2025年9月至2027年10月。建设单位为南部县泽润现代农业有限公司，该项目的水土保持方案正处于编制中。
（2）与本项目依托关系—道路工程
根据《南部县优质粮油示范区建设项目设计图纸》该项目新建田间道路工程共计120km，其中升钟镇元山村新建生产道路11.48km，其中位于本项目用地红线范围的生产道路长612m，位于本红线范围内的道路由南部县优质粮油示范区建设项目进行建设，建设完成后作为本项目生产道路。建设期水土流失防治责任主体为南部县泽润现代农业有限公司，建设完成后作为本项目生产道路后的水土流失防治责任主体为本项目的建设单位南部县协同旺民农业有限公司。
（3）与本项目依托关系—土石方工程
本项目土石方总开挖量为2.15万m3，填方1.26万m3，无借方，余弃方0.77万m3。
根据《南部县优质粮油示范区建设项目设计图纸》该项目建设优质粮油示范区8.5万亩，其中升钟镇元山村田块整治面积16亩，包含水田调平2133.33m2。
本则土石方综合利用原则，本项目产生的弃方调运至升钟镇元山村田块整治水田调平地块回填利用。
2.1.3项目组成
本项目主要包括构建筑物工程、道路硬化工程和绿化工程等。项目组成情况见表2.1-2。
表2.1-2项目组成表
	[bookmark: _Toc27302][bookmark: _Toc14589]项目组成
	[bookmark: _Toc448][bookmark: _Toc24953]主要建设内容

	构建筑物工程区
	构建筑物工程包括新建育肥楼、育肥辅助楼、蓄水池、氧化池塘、沉淀池和中继池等。总建筑面积10059.53m2，容积率0.78，建筑物基底占地面积4085.77m2，建筑系数31.80%。

	道路硬化工程区
	本项目红线区域内的道路已由南部县优质粮油示范区建设项目实施，道路路面宽度3.5m~4.0m，最大纵坡不超过8%，正线最小转弯半径不小于15m。

	绿化工程区
	绿化工程位于场地四周，主体设计对绿化区域采取撒播草籽绿化，栽植面积0.40hm2。


表2.1-3主要技术经济指标表
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	总用地面积
	12840.73
	m2
	19.26亩

	2
	总建筑面积
	10059.53
	m2
	

	3
	计容面积
	10059.53
	m2
	

	4
	容积率
	0.78
	—
	

	5
	建构筑占地面积
	4085.77
	m2
	

	6
	建筑系数
	31.80%
	—
	

	7
	
	
	
	


[bookmark: _Toc3685][bookmark: _Toc12421][bookmark: _Toc3951][bookmark: _Toc16555][bookmark: _Toc28184][bookmark: _Toc3785][bookmark: _Toc16188][bookmark: _Toc26168][bookmark: _Toc28420][bookmark: _Toc823][bookmark: _Toc32435][bookmark: _Toc25334]2.1.4工程布置
2.1.4.1平面布置
本项目占地呈不规则状，主要建筑物包括育肥楼、育肥辅助楼、蓄水池、氧化池塘、沉淀池和中继池等。1#育肥楼、4#门卫及洗消房和5#人员附属用房位于东北侧地块，2#育肥楼、3#育肥辅助楼和中继池位于地块中部，氧化池及环保设施位于西南地块，蓄水池位于西侧地块。
	[image: ]环保设施区
育肥楼
辅助人员用房
育肥楼


	图2-2工程区平面图布置图


2.1.4.2竖向布置
根据地形图，场地现状高程为422.27～431.09m，最大相对高差8.82m，向东侧倾斜。场地平整设计标高为425m~429m，场地整体呈现西北高东南低。场地排水沟排水方向由西北向东南排放，雨水沟衔接东侧自然土沟。
2.1.4.3工程概况
工程现状：根据现场调查，构建筑物工程正处于建设中。
1、 构建筑物工程区
构建筑物工程包括新建育肥楼、育肥辅助楼、蓄水池、氧化池塘、沉淀池和中继池等。总建筑面积10059.53m2，容积率0.78，建筑物基底占地面积4085.77m2，建筑系数31.80%。拟建建筑基本特征详见下表2.3-4。

表2.3-4  各拟建建筑物基本特征
	生产及生活区
	编号
	名称
	层数
	类别
	火灾危险性类别
	建筑尺寸（m）
	结构形式
	建筑面积(㎡)
	占地面积(㎡)

	
	1#
	育肥楼1
	4F
	建筑物
	丙类
	73.70*14.00*15.70
	框架结构
	4197.52
	1049.38

	
	2#
	育肥楼2
	4F
	建筑物
	丙类
	73.70*14.00*15.70
	框架结构
	4212.65
	1053.16

	
	3#
	育肥附属用房
	4F
	建筑物
	丙类
	23.50*10.40*15.70
	框架结构
	1009.64
	252.41

	
	4#
	门卫及洗消房
	1F
	建筑物
	二级
	22.44*7.90*2.90
	砖混结构
	220.81
	220.81

	
	6#
	发电机房
	1F
	建筑物
	
	11.24*9.42*4.30
	砖混结构
	89.45
	89.45

	
	7#
	中继池1
	-
	构筑物
	-
	10.00*4.00*4.50
	钢筋混凝土
	0
	32.5

	
	8#
	中继池2
	-
	构筑物
	-
	9.80*4.60*4.00
	钢筋混凝土
	0
	38.5

	
	9#
	厂名墙
	-
	构筑物
	-
	-
	成品设备
	0
	0

	
	10#
	蓄水池
	-
	构筑物
	-
	13.00*7.50*3
	钢筋混凝土
	0
	98

	
	11#
	连廊2
	4F
	建筑物
	-
	37.40*1.68*3.29
	轻钢结构
	329.46
	74.96

	
	12#
	连廊1（挑廊）
	4F
	建筑物
	-
	21.00*1.68*3.30
	框架结构
	0
	0


2、道路硬化工程
本项目红线区域内的道路已由南部县优质粮油示范区建设项目实施，道路路面宽度3.5m~4.0m，最大纵坡不超过8%，正线最小转弯半径不小于15m。路面材料采用混凝土铺筑。
3、绿化工程
绿化有利于防止污染，保护环境。为减少空气中的烟尘，改善劳动条件，降低噪声，美化环境，本项目将因地制宜地进行绿化设计。采用重点美化、普遍绿化的原则，在不影响道路行车安全及维修等情况下，结合当地气候、土壤等条件，在道路两侧，进行撒播草籽，总绿化面积0.40hm2。
4、附属工程
附属工程包括给水排水、供配电、通信等，均埋置于地下，占地面积包括在绿化区之内。
（1）给水系统
供水方式为：采用管网供水。
水源：场地地下水。
（2） 排水系统
排水体制：项目区排水采用雨污分流制，雨水排放至东侧自然沟渠，污水排放至厂区内环保区内。
（3）电源设计分界及供电概况
由就近区域变配电站(或10kV开闭所)引入本工程的一路10KV电缆线路作为工作电源，另外一个配电站(或10kV开闭所)作为备用电源，供电部门负责范围，不在本设计内；本设计只提供此线路进入本工程建设红线内的路径；电源分界点为本工程高压配电室电源进线柜开关。
（4）移动通讯信号覆盖系统由建设单位另行委托运营商设计、施工；
（五）其他附属工程
主要包括通讯、垃圾桶等其他各种附属工程。
附属工程占地已包含在建筑物区和绿化区占地统计中，故此处不再重复统计。
[bookmark: _Toc8652][bookmark: _Toc26655][bookmark: _Toc11341][bookmark: _Toc12941][bookmark: _Toc25165][bookmark: _Toc26088][bookmark: _Toc23173][bookmark: _Toc8194][bookmark: _Toc25886][bookmark: _Toc12691]2.2 施工组织
2.2.1施工布设
2.2.1.1料场
本工程建设所需的地方建筑材料主要为混凝土骨料、片（块）石，均在项目区周边的商品料场采购，开采过程中的新增水土流失，由料场业主负责治理，本报告在以下章节将不再提及。
2.2.1.2施工生产生活场地
根据项目施工特点，本工程布设施工生产生活场地1处，位于项目场地内北侧，包括材料堆放场地、钢筋加工场地、施工办公用房等。施工生产生活场地主要为材料临时堆场、办公用房等，采取集中布置，因在项目区内部，不计入占地面积。施工结束后，按照总体建设规划进行绿化或拆除。
2.2.1.3临时堆土区
本项目已开工建设，通过现场调查，工程前期剥离的表土堆放于场地南侧环保设施区域内，表土堆存占地600m2，堆高2m，堆存表土0.13万m3，方案对表土堆存区补充临时遮盖和临时排水措施。
2.2.1.4对外交通
通过对项目区现状调查，项目东侧为已建田间生产道路，工程施工期的施工进出道路利用东侧已建道路作为施工道路。
2.2.1.5场内道路
通过现场调查，场内道路已修建完成，可作为本项目的施工道路。
[bookmark: _Toc89763029][bookmark: _Toc76889720][bookmark: _Toc77489706]2.2.1.6施工供水
（1）施工生产用水
本项目施工生产用水为地下水。
（2）施工生活用水
本项目施工生活用水为地下水。
2.2.1.7施工供电
施工生产生活用电直接从项目区供电系统引接，同时全工程配备柴油发电机作为施工备用电源。
2.2.1.8取土场
本项目不涉及取土场。
2.2.1.9弃土场
根据土石方平衡计算，本项目场平产生弃土0.77万m3，产生的弃土已用于南部县优质粮油示范区建设项目升钟镇元山村田块整治水田调平回填利用。
[bookmark: _Toc13668]2.2.2施工工艺
2.2.2.1土石方工程
采用机械方式进行场平开挖，开挖时从上到下分层分段依次进行，采用“浅挖低填”方式作业，先将高出设计标高的土方挖出，然后将低洼处填埋至基础标高，并碾压以满足建筑基础要求，使场地达到设计标高和基础要求。
建筑基础开挖，采用机械为主、人工为辅的方式进行。开挖时将开挖的土石方沿开挖基础放置在离开挖线外0.8m处，堆积高度不超过1.5m，防止降雨时或者工程扰动导致土石方回落至基坑内，同时有利于后期土石方回填。
2.2.2.2混凝土工程
项目建设主要材料有石灰、水泥、钢材、混凝土砂浆等，南部县市场品种齐全，可就近购买使用。为了保证混凝土质量，尽量避开异常天气，做好防雨措施。同时根据原材料供应情况进行混凝土试配，根据不同的需要按设计要求提前做好实际施工配合比模拟实验，以便施工中使用符合设计强度要求，具有良好施工性能的高强、高性能混凝土。
2.2.2.3绿化工程
撒播种草采用人工播种、施肥。
2.2.2.5附属工程
附属工程包括给排水、供配电、通信等工程项目，主要包括管道施工、埋地电（光）缆等内容，采用以人工施工为主，机械施工为辅的常规施工方法。
[bookmark: _Toc10093][bookmark: _Toc17574][bookmark: _Toc4757][bookmark: _Toc27488][bookmark: _Toc1900][bookmark: _Toc19111][bookmark: _Toc31647][bookmark: _Toc632][bookmark: _Toc5299][bookmark: _Toc25994][bookmark: _Toc9141][bookmark: _Toc21803][bookmark: _Toc11227]2.3工程占地
结合本工程用地规划和施工设计资料计算，本项目共计占用土地面积1.28hm2，均为永久占地，占地类型为其他土地、园地、耕地和交通运输用地，属南充市南部县管辖。本项目占地包含构建筑物占地0.41hm2，道路硬化占地0.47hm2，绿化占地0.40hm2。道路工程由由南部县优质粮油示范区建设项目进行建设，建设完成后作为本项目生产道路。建设期水土流失防治责任主体为南部县泽润现代农业有限公司，建设完成后作为本项目生产道路后的水土流失防治责任主体为本项目的建设单位南部县协同旺民农业有限公司。
表2.3-1项目工程占地情况统计表单位：hm2
	占地性质
	项目组成
	土地利用现状及面积

	
	
	其他土地
	耕地
	交通运输用地
	园地
	合计
	备注：场内道路已由南部县优质粮油示范区建设项目实施

	永久占地
	构建筑物工程区
	0.1
	0.12
	/
	0.19
	0.41
	

	
	道路硬化工程区
	/
	/
	0.47
	/
	0.47
	

	
	绿化工程区
	0.1
	/
	/
	0.3
	0.4
	

	合计
	0.2
	0.12
	0.47
	0.49
	1.28
	


表2.3-2防治责任范围拐点坐标
	拐点
	经度（°）
	纬度（°）

	工程建设区
	1
	105.804123912
	31.437958470

	
	2
	105.803869102
	31.438250830

	
	3
	105.804620121
	31.439304938

	
	4
	105.804797146
	31.439138642

	
	5
	105.805494521
	31.439506104

	
	6
	105.805599127
	31.439304938

	
	7
	105.805070732
	31.439009895

	
	8
	105.804547701
	31.438379576

	
	9
	105.804392133
	31.438063076

	
	A
	105.805069391
	31.439511469

	
	B
	105.805101577
	31.439618757

	
	C
	105.805043910
	31.439709952

	
	D
	105.805463675
	31.439746162

	
	E
	105.806307230
	31.439915141

	
	F
	105.807011310
	31.439735433

	
	G
	105.806980465
	31.439644238

	
	H
	105.806685422
	31.439555725

	
	I
	105.806532536
	31.439663013

	
	J
	105.805506591
	31.439532926

	
	K
	105.805404667
	31.439680448
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[bookmark: _Toc24197][bookmark: _Toc11512]2.4工程土石方平衡
根据主体设计本项目土石方工程主要包含场地平整回填土石方，构建筑物地基开挖土石方等，工程区开挖土石方2.15万m3（含表土剥离0.13万m3），回填土石方1.26万m3（含表土回覆0.13万m3），无借方，余弃方0.77万m3，余方已用于南部县优质粮油示范区建设项目升钟镇元山村田块整治水田调平回填利用。
[bookmark: _Toc18017][bookmark: _Toc505][bookmark: _Toc18854][bookmark: _Toc6805][bookmark: _Toc390][bookmark: _Toc8198][bookmark: _Toc21884]2.4.1表土平衡
1、 表土剥离情况分析
（1） 表土剥离规划
为了充分保护和利用表土资源，项目区原始地貌部分为林地和园地。主体工程已对工程区的表土进行剥离，剥离面积0.61hm2，剥离厚度0.20m~0.30m，共剥离表土量为0.13万m3（自然方，下同），剥离的表土全部用于本工程后期绿化用土。
（2） 表土堆土规划
通过现场调查，工程前期剥离的表土堆放于场地南侧环保区域内，表土堆存占地600m2，堆高2m，堆存表土0.13万m3，方案对表土堆存区补充临时遮盖和临时排水措施。
（3） 表土利用规划
本项目绿化面积0.40hm2，因此本项目后期绿化覆土面积为0.40hm2。
本项目的表土全部用于项目区的绿化用土，无剩余及丢弃现象。绿化区主要以撒播草籽为主，覆土厚度0.33m，绿化面积0.40hm2，回覆表土量0.13万m3。
表2.4-1       表土利用平衡表
	项目分区
	剥离量
	剥离厚度
	剥离面积
	回覆量
	回覆厚度
	回覆面积
	调出
	调入

	
	（万m3）
	（m）
	（hm2）
	（万m3）
	（m）
	（hm2）
	（万m3）
	（万m3）

	构建筑物区
	0.07
	0.2~0.3
	0.31
	/
	/
	/
	0.07
	/

	绿化工程区
	0.06
	0.2
	0.30
	0.13
	0.33
	0.4
	/
	0.07

	合计
	0.13
	0.2
	0.61
	0.13
	0.33
	0.4
	0.07
	0.07


2.4.2工程土石方平衡
（1）主体设计土石方
根据《土石方计算表》工程土石方由场平土石工程、构建筑物基础土石方工程土石方组成。
根据主体设计本项目土石方工程主要包含场地平整回填土石方，构建筑物地基开挖土石方等，工程区开挖土石方2.15万m3（含表土剥离0.13万m3），回填土石方1.26万m3（含表土回覆0.13万m3），无借方，余弃方0.77万m3，余方已用于南部县优质粮油示范区建设项目升钟镇元山村田块整治水田调平回填利用。
表2.4-2主体设计土石方平衡表
	项目组成
	挖方量（万m3）
	填方量（万m3）
	调入量（万m3）
	调出量（万m3）
	外借（万m3）
	弃方量（万m3）

	
	土石方
	表土
	合计
	土石方
	表土
	合计
	
	
	
	

	场平工程土石方
	①
	1.9
	0.13
	2.03
	1.13
	/
	1.13
	/
	0.13
	/
	0.77

	构建筑物工程
	②
	0.12
	/
	0.12
	0.12
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	道路硬化工程
	③
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	绿化工程区
	④
	/
	/
	/
	/
	0.13
	0.13
	0.13
	/
	/
	/

	合计
	
	2.02
	0.13
	2.15
	1.25
	0.13
	1.26
	013
	0.13
	/
	0.77

	说明：以上挖方、填方、弃方全部为自然方；可按“开挖+调入+外借=回填+调出+废弃”进行校核。


[bookmark: _Toc26380]2.5拆迁安置
[bookmark: _Toc260830945][bookmark: _Toc262196263][bookmark: _Toc233124837][bookmark: _Toc212890444]项目地处南部县，根据现场调查及项目资料，项目用地范围内不涉及拆迁安置。
[bookmark: _Toc9872][bookmark: _Toc5288][bookmark: _Toc24413][bookmark: _Toc11300][bookmark: _Toc17510][bookmark: _Toc10239][bookmark: _Toc4089][bookmark: _Toc17627][bookmark: _Toc13032][bookmark: _Toc24897][bookmark: _Toc10755][bookmark: _Toc32682][bookmark: _Toc11315]2.6施工进度
项目于2025年9月开工建设，预计2026年3月建成，总工期7个月。
表2.6-1施工进度安排表
	项目名称
	2025年
	2026年

	
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3

	施工准备
	
	
	
	
	
	
	

	场平工程
	
	
	
	
	
	
	

	主体工程
	建筑物
	
	
	
	
	
	
	

	
	绿化
	
	
	
	
	
	
	

	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc9452][bookmark: _Toc8607][bookmark: _Toc15751][bookmark: _Toc3424][bookmark: _Toc31490][bookmark: _Toc32456][bookmark: _Toc9186][bookmark: _Toc15896][bookmark: _Toc19627][bookmark: _Toc23336][bookmark: _Toc17204]2.7自然概况
[bookmark: _Toc25639]2.7.1地形地貌
拟建场地位于南部县升钟镇元山村，微地貌属剥蚀浅丘地貌，地貌单一，地势开阔，地形略有起伏。场地现状高程为422.27～431.09m，最大相对高差8.82m，向东侧倾斜。
[bookmark: _Toc29634]2.7.2区域地质
该场地地质构造单元上位于洪山场向斜南翼。岩层呈单斜层产出，地质构造较为简单。境内中部、东南大部为构造剥蚀丘陵地貌，嘉陵江、西河等河谷地带为侵蚀堆积地貌。
本区挽近构造运动以大面积上升为主，总的特点是东强西弱，北强南弱，且构造运动具有明显的间歇性和继承性。但区内断裂构造和地震活动较微弱，历史上从未发生过强烈地震，从地壳稳定性来看应属稳定区。综上所述，拟建场区属基本稳定区，区内断裂构造和地震活动较微弱，拟建场地 10km范围内无全新世发震断裂，区域稳定性较好。可不考虑发震断裂的近场效应。
[bookmark: _Toc16396]2.7.3气象
南部县属于中亚热带湿润季风气候区。由于秦岭、大巴山脉形成天然屏障，北方冷空气不易入境。所以境内气候温和，冬无严寒，夏无酷暑。但四季分明，季风显著，雨量充沛，日照偏少，但四季分明。一般特征是：春早，回暖不稳，少雨，常有春旱；夏热，雨水集中，分布不均，常是旱涝交替；秋短，降温快，绵雨显著，一般主涝；冬干少雨，气候较暖，越冬作物一般不停止生长，少受冻害。项目区多年平均气温16.8℃；多年平均降雨量952.16mm，年最大降雨量为1413.8mm，年最小降雨量为769.5mm，多年平均水面蒸发量为1114.86mm，多年平均陆面蒸发量为656.3mm，多年平均相对湿度为84%，具湿度大、降雨量多、蒸发量大等特征；项目区5年一遇1h、6h、24h最大降雨量分别为：50.8mm、96.4mm、140mm，10年一遇1h、6h、24h最大降雨量分别为：60.0mm、121mm、180mm。年日照时数历年平均值1354.9h，年均无霜期290天；对该项目有影响的不良气候主要是秋绵雨和低温。年平均风速1.75m/s，最大风速10m/s，常年盛行风向为东北风，无冰冻。
[bookmark: _Toc8269]2.7.4水文
南部县属嘉陵江水系，境内共有河流42条，呈脉胳状分布全县。西河，长江支流嘉陵江的支流，古称西水、小潼水。发源于五子山分水岭西南剑阁县、江油市交界，东南向，流经四川省剑阁县、南部县，阆中市、蓬安县（边界），于南部县王家镇南1公里西河口注入嘉陵江。主要支流有菜子河、兴隆河、宝马河、紫岩河、西紫河等。
本项目周边无地表水体。
[bookmark: _Toc19675]2.7.5土壤
全县有潮土、黄壤土、紫色土、水稻土等四个土类、六个亚类、十二个土属、五十四个土种、六十三个变种。潮土主要分布于嘉陵江、西河、宝马河、菜子河两岩一、二级阶地上，地势平坦，水源、光照条件好、土层深厚、土质肥沃、养分丰富，有机质含量高，显微碱性，宜种性广，增间套作普及，是全县最肥沃的土壤。但是，这种土壤由于处在沿江两岸，易遭水淹和冲刷，用养矛盾比较突出。黄壤土零星分布于嘉陵江、西河沿岸二、三级阶地上，形成浅丘带坝地貌，土质粘重，耕作困难，多以稻一麦（油）两熟为主。紫色土，面宽、量大，分布广泛，自然肥力高，光照条件好，宜种性广，利用率高，是棉花生产主区。水稻土，是人为作用条件下，经水耕熟化发育而成的一种土壤，遍布全县，以槽坝、中浅丘地区占地面积最大，主产稻谷，是全县最基本的良田沃土。
本项目区土壤已水稻土为主，工程区表土层厚度为0.2m~0.3m。
[bookmark: _Toc18733]2.7.6植被
南部县属于亚热带常绿阔叶林区，全县森林覆盖度约为48.3%。土地利用多种多样、植被种类繁多。据调查，有59科、108属、147种，主要有柏冬、桦木科、桃金娘科、玄参科、竹亚科、豆科、蔷薇科、壳斗科等、灌木数量多，分布全县各地，组成针阔混交，乔、灌、草相结合的复层植被。森林是南部的主要植被，农业植被是全县面积最大，效益最好的植被。耕地经过人为的垦植，种植了禾本科的水稻、小麦、玉米、甘庶；十字花科的油菜、罗卜、白菜等；豆科作物的花生、大豆、碗豆；葫芦科的瓜类和芸香科、蔷薇科的桔、橙、柚和桃、李梨等。
根据调查，本项目周围区域内无需特殊保护的野生动植物，项目区主要乔木为主，林草植被覆盖率为30%。
[bookmark: _Toc32583]2.7.9其他
根据现场调查及查询《四川省主要河流环境功能类别表》和《四川省主要湖泊、水库环境功能类别表》可知，本项目建设场地不涉及水功能保护区。根据《四川省城镇集中式饮用水水源地保护区区划表》可知，本项目建设地不涉及饮用水水源保护区。
通过查询相关资料，本项目不涉及自然保护区和风景名胜区占地。
主体工程选址无法避让嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，工程选址存在制约因素，通过提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，能效控制可能造成的水土流失，能够达到水土保持要求。
[bookmark: _Toc30114][bookmark: _Toc13568][bookmark: _Toc19919][bookmark: _Toc705][bookmark: _Toc3302][bookmark: _Toc1483][bookmark: _Toc28052][bookmark: _Toc4726][bookmark: _Toc16688][bookmark: _Toc22766][bookmark: _Toc25278][bookmark: _Toc27619][bookmark: _Toc11410]3项目水土保持评价
[bookmark: _Toc19401][bookmark: _Toc10731][bookmark: _Toc3835][bookmark: _Toc32241][bookmark: _Toc14890][bookmark: _Toc2657][bookmark: _Toc912][bookmark: _Toc13070][bookmark: _Toc10826][bookmark: _Toc15282][bookmark: _Toc10208][bookmark: _Toc18159][bookmark: _Toc16283]3.1主体工程选址（线）水土保持评价
项目工程选址无法避让省级水土流失重点治理区，已优化方案，减少工程土石方量，截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准已提高一个等级。除此之外，主体工程选址(线)符合水土保持限制性规定要求。
[bookmark: _Toc15415][bookmark: _Toc6325][bookmark: _Toc3922][bookmark: _Toc23048][bookmark: _Toc13081][bookmark: _Toc26298][bookmark: _Toc14566][bookmark: _Toc32451][bookmark: _Toc6697][bookmark: _Toc19443][bookmark: _Toc21766][bookmark: _Toc10232]3.1.1与水土保持法的符合法分析
（1）本方案对照《中华人民共和国水土保持法》、四川省《中华人民共和国水土保持法》实施办法及《生产建设项目水土保持技术标准》等规范性文件中关于工程选址（线）水土保持限制和约束性规定进行分析，并提出相应要求，具体详见表3.1-1。
表3.1-1 主体工程选址（线）水土保持制约性因素分析
	序号
	约束性条件
	相符性分析
	分析结果

	《中华人民共和国水土保持法》（2010 年修订）

	1
	第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。
	本项目不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区，但无法避让省级水土流失重点治理区
	已提高防治标准及防治目标值。不存在制约

	《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）

	1
	选址（线）应避让水土流失重点预防区和重点治理区。
	本工程无法避让省级水土流失重点治理区。主体工程在施工过程中已采取相应水土保持措施，能有效控制可能新增的水土流失。
	存在约束性因素

	2
	选址（线）应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。
	本工程选址（线）不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带
	符合


	3
	选址（线）应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。
	本工程已避让了左栏所列站点
及试验区。
	符合



（2）综合分析结论
项目选址不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持 监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观 测站；项目位于省级水土流失重点治理，已优化方案，减少工程土石方量，截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准提高一个等级，满足水土保持要求。
[bookmark: _Toc26033][bookmark: _Toc18794]3.2建设方案与布局水土保持评价
3.2.1建设方案评价
（1）建设方案相符性分析
本方案对照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中关于工程建设方案与布局的相关规定进行水土保持分析与评价，并提出相应要求，详见表 3.2-1。
表3.2-1《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)关于工程建设方案与布局的分析评价
	GB50433-2018 的约束性条件
	相符性分析
	分析结果

	建
设
方
案
应
符
合
下
列
规
定
	城镇区的建设项目应提高植被建设标准，注重景观效果，配套建设灌溉、排水和雨水利用设施。
	植被建设标准等级为2级，主体工程对工程区进行排水措施设计。
	符合

	
	对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，建设方案应符合下列规定：
	本工程在设计阶段已尽量避开了左栏所列区域，但工程选址仍无法避免的涉及“嘉陵江下游省级水土流失重点治理区”。经主体设计对建设方案进行优化，本工程与左栏要求相符性分析如下：
	符合

	
	①应优化方案，减少工程占地和土石方量。
	①根据主体选址，施工道路充分利用现有道路布设，施工生产生活区均布设在工程永久征地范围内，减少了工程区占地和土石方量。
	符合

	
	②截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一级。
	根据主体设计资料，本工程设计的拦挡工程主要为施工场地拦挡，排水管网设计防洪标准采用5年一遇。
	符合

	
	③宜布设雨洪集蓄、沉沙设施。
	施工设计了沉沙设施。
	符合

	
	④提高植物措施标准，林草覆盖率应提高1个~2个百分点。
	林草覆盖率提高2%。
	符合


根据上述分析，经主体设计优化和水保方案补充，本工程建设方案总体合理，符合水土保持相关规定与要求。
（2）水土保持敏感区情况
根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中关于水土保持敏感区的相关规定，结合主体工程设计资料和现场调查，本方案对本工程涉及到的水土保持敏感区明确如下表 3.2-2 所示：
表3.2-2 本工程涉及到的水土保持敏感区一览表
	序号
	水土保持敏感区
	工程是否涉及
	与本工程位置关系
	水土保持相关要求

	1
	水土流失重点治理区
	嘉陵江下游省级水土流失重点治理区
	本工程位于南充市南部县
	方案确定水土流失防治标准为一级。


本工程涉及国家级水土流失重点治理区水土保持敏感区，本工程选址段均不在相关法律法规规定的禁止建设区域。本方案也提高经过水土保持敏感区的水土流失防治标准与施工期水土流失防治措施的设计标准和施工维护要求。因此，本工程经过水土保持敏感区虽存在一定的制约性因素，但采取相应防护措施后可满足水土保持要求。
[bookmark: _Toc29359][bookmark: _Toc2049][bookmark: _Toc2768][bookmark: _Toc1001][bookmark: _Toc5975][bookmark: _Toc7478][bookmark: _Toc8280]3.2.2工程占地评价
本工程拟用地面积1.28hm2，均为永久占地，根据《土地性质及边界定位图》项目占地不占用基本农田。
（1）占地完整性分析评价
本项目占地均为永久占地，包括景观绿化、构建筑物和道路占地。
施工用水采用地下水，不涉及防治责任范围；施工用电从附近变电站引电，工程采用商混进行浇筑，不涉及拌和场占地，施工生产生活区布设在工程占地范围内；表土堆存区布设在场地东侧占地内，工程外购建筑材料由合法料场采购，不涉及取土场，工程建设期间弃土用于南部县优质粮油示范区建设项目综合利用，不涉及新增弃渣场占地。经分析，项目占地统计完整，未漏项。
（2）永久占地分析评价
根据《土地性质及边界定位图》项目永久占地不占用基本农田。位于本红线范围内的道路由南部县优质粮油示范区建设项目进行建设，建设完成后作为本项目生产道路。建设期水土流失防治责任主体为南部县泽润现代农业有限公司，
建设完成后交由本项目使用后，水土流失防治责任主体为本项目的建设单位南部县协同旺民农业有限公司。主体设计已将该部分纳入本项目占地内。
（3）临时占地分析评价
本项目临时占地主要为施工生产生活区临时占地和表土堆存临时占地，通过现场调查，本项目的临时占地均布设在永久占地范围内，未新增占地。
综上，从水土保持角度分析，本工程占地面积经过复核后不存在漏项，永久占地符合行业用地标准，临时占地满足施工要求；本工程永久占地不涉及永久基本农田。
[bookmark: _Toc32117][bookmark: _Toc21154][bookmark: _Toc26637][bookmark: _Toc9374][bookmark: _Toc26296][bookmark: _Toc14227][bookmark: _Toc30850]3.2.3土石方平衡评价
（1） 表土剥离防护、利用分析评价
根据现场调查，主体施工单位已对工程区内的表土进行了剥离，剥离面积0.61hm2，剥离厚度0.20~0.3m，共剥离表土量为0.13万m3，剥离的表土全部用于本工程后期绿化用土。
（2）工程土石方平衡分析评价
根据对设计方案的水土保持分析，工程共开挖土石方2.15万m3，填方1.26万m3，无借方，弃方0.77万m3，弃方已用于南部县优质粮油示范区建设项目升钟镇元山村田块整治水田调平回填利用。
表 3-3 土方挖填平衡分析评价
	限制行
为性质
	要求内容
	分析评价意见
	处理方法

	严格限制行为
与要求
	(1)充分考虑弃土、石的综合利用， 尽量就地利用，减少排弃量
	本项目产生的弃方已用于南部县优质粮油示范区建设项目综合利用
	满足要求

	
	(2)应充分利用取料场(坑)作为弃土(石、渣)场，减少弃土(石、渣)占地和水土流失
	不涉及弃土场。
	满足要求

	
	(3)开挖、排弃和堆放场地应采取拦 挡、护坡、截排水等防治措施。
	不涉及弃土场。
	满足要求

	严格限制行为
与要求
	(1)充分考虑调运、移挖作填，尽量做到挖、填平衡，不借、不弃
	项目按照随挖、随填的施工作业流程，通过区间调运，工程最大限度的利用了工程区内土石方。
	满足要求

	普遍要求行为
	(2)尽量缩短调运距离，减少调运程序
	土方清运、倒运由施工方负责实施，对土方挖填施工工序进行了合理、最优安排。
	满足要求


[bookmark: _Toc11667][bookmark: _Toc17000][bookmark: _Toc30280][bookmark: _Toc16691][bookmark: _Toc13974][bookmark: _Toc23219][bookmark: _Toc23377]3.2.4取土场设置评价
本项目不涉及取土场。
[bookmark: _Toc12646][bookmark: _Toc435][bookmark: _Toc25240][bookmark: _Toc15872][bookmark: _Toc25269][bookmark: _Toc21346][bookmark: _Toc30946]3.2.5弃土场设置评价
本项目不单独设置弃土场。
3.2.6施工方法与工艺评价
对照《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)第3.2.7条和4.3.9条之规定对本项目施工方法与工艺进行评价，详见下表3.2-3：
表3.2-3  对主体工程施工方法与工艺分析评价
	主体
工程
施工
组织
设计
	3.2.7第1 款：应控制施工场地占地，避开植被相对良好的区域和基本农田区。
	本项目施工场地占地面积均进行了优化设计，在满足工程施工需要的情况下，尽可能少占地，在占地类型方面，尽量避让植被相对良好区，不涉及占用基本农田。
	符合

	
	3.2.7第2 款：应合理安排施工，防止重复开挖和多次倒运，减少裸露时间和范围。
	本项目施工安排合理有序，一定程度上减少了工程重复开挖和土多次倒运等情况。
	符合

	
	3.2.7第4 款：弃土、弃石、弃渣应分类堆放。
	本项目产生的弃土已用南部县优质粮油示范区建设项目综合利用。
	符合

	
	3.2.7第5 款：外借土石方应优先考虑利用其它工程废弃的土（石、渣），外购土（石、料）应选择合规的料场。
	外购石（料）选择合规料场，
并在采购协议中明确了因取石（料）造成的水土流失
防治责任的由供应商方承担。
	符合

	
	3.2.7第7 款：工程标段划分应考虑合理调配土石方，减少取土（石）方、弃土（石、渣）方和临时占地数量。
	主体工程设计根据场地填筑要求，就近合理调配土石方。
	符合

	主体
工程
施工
方面
	3.2.8第1 款：施工活动应控制在设计的施工道路、施工场地内。
	本项目进场道路利用现有道路，不新建进场道路。
本项目施工过程中严格按照设计资料控制施工场地范围，施工场地周围设置彩条旗围栏，有效控制施工活动范围。
	符合

	
	3.2.8第2 款：施工开始前应首先对表土进行剥离或保护，剥离的表土应集中堆放，并采取防护措施。
	主体施工单位把剥离的表土集中堆放于场地南侧，方案补充临时防护措施。
	符合

	
	3.2.8第3 款：裸露地表应及时防护，减少地表裸露时间；填筑土方时应随挖、随运、随填、随压。
	本方案新增裸露地表防护措施，工程施工过程中填筑
土方做到随挖、随运、随填、随压。
	符合

	
	3.2.8第4 款：临时堆土(石、渣)及应集中堆放，并采取临时拦挡、苫盖、排水、沉沙等措施。
	根据施工时序及施工工艺，临时堆土集中堆放与场地东侧，方案补充临时遮盖、排水、沉沙等措施。
	符合

	
	3.2.8第5 款：施工产生的泥浆应先通过泥浆沉淀池沉淀，再采取其他处理措施。
	不涉及
	符合

	
	3.2.8第7 款：弃土（石、渣）场地应 事先设置拦挡措施，弃土（石、渣） 应有序堆放。
	本项目不设置弃土场。
	不涉及

	
	3.2.8第9 款：土（石、料、渣、矸石） 方在运输过程中应采取保护措施，防止沿途散溢。
	本项目采用专用土石方运输车辆进行运输。
	符合


[bookmark: _Toc8895][bookmark: _Toc6351][bookmark: _Toc32060][bookmark: _Toc4810][bookmark: _Toc12989][bookmark: _Toc6879][bookmark: _Toc19613]3.2.7主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价
 1、构建筑物工程区
——表土剥离
通过查阅施工资料，工程前期施工时，主体施工单位已对工程区内的表土进行剥离，共剥离表土面积0.31hm2，剥离厚度0.20m~0.3m，剥离量0.07万m3。
 ——水土保持措施分析与评价
主体工程对构建筑物工程区内的表土采取了剥离措施，满足水土保持设计要求。但主体工程未考虑构建筑物工程区施工期的临时防护措施，本方案予以补充。
2、道路硬化工程区
道路硬化工程区由南部县优质粮油示范区建设项目建设，实施的排水沟、挡土墙等具有水土保持功能的水土保持措施纳入南部县优质粮油示范区建设项目内。
3、绿化工程区
——表土剥离及回覆
绿化工程区施工前对占用的园地、林地实施表土剥离措施。施工结束后对绿化区域进行表土回覆。共剥离表土面积0.30hm2，剥离厚度0.20m，剥离量0.06万m3；回覆面积0.40hm2，总计回覆表土0.13万m3。
——撒播草籽
主体设计对场内道路两侧及构建筑物四周进行撒播草籽绿化，草籽选用狗牙根和黑麦草混播，撒播面积0.40hm2。
 ——水土保持措施分析与评价
主体工程对绿化区的表土采取了剥离及回覆措施，同时对绿化区域采取撒播草籽绿化，满足水土保持设计要求。但主体施工单位把剥离的表土堆放于绿化区域内未采取临时防护措施，本方案予以补充。
[bookmark: _Toc7279][bookmark: _Toc27005][bookmark: _Toc5857][bookmark: _Toc16592][bookmark: _Toc24171][bookmark: _Toc30392][bookmark: _Toc4567][bookmark: _Toc21642]3.3主体工程设计中水土保持措施界定
本方案对主体工程设计中水土保持措施的界定参照以下原则：
（1）主导功能原则
主体工程设计中以水土保持功能为主的工程界定为水土保持措施；以主体设计功能为主，同时具有水土保持功能的工程，不作为水土保持措施。
（2）试验排除原则
难以区分以主体设计功能为主或以水土保持功能为主的工程，可按破坏性试验的原则进行排除。假定没有这些工程，主体设计功能仍旧可以发挥作用，但会产生较大的水土流失，此类工程应作为水土保持措施。
参照以上界定原则，同时参考《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）附录D中进行界定。
表3.3-1主体已有水土保持措施工程量及投资汇总表
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	投资（万元）

	
	第一部分 工程措施
	
	
	
	4

	一
	构建筑物工程区
	
	
	
	0.7

	（一）
	表土保护工程
	
	
	
	0.7

	
	表土剥离
	万m3
	0.07
	10
	0.7

	二
	绿化工程区
	
	
	
	3.3

	（一）
	表土保护工程
	
	
	
	3.3

	
	表土剥离
	万m3
	0.06
	10
	0.6

	
	表土回覆
	万m3
	0.13
	20.78
	2.7

	
	第二部分 植物措施
	
	
	
	0.34

	一
	绿化工程区
	
	
	
	0.34

	
	撒播草籽
	hm2
	0.40
	15.84
	0.34

	
	合计
	
	
	
	4.34


[bookmark: _Toc21045][bookmark: _Toc2033][bookmark: _Toc11819][bookmark: _Toc4451][bookmark: _Toc985][bookmark: _Toc6899][bookmark: _Toc10677][bookmark: _Toc19883][bookmark: _Toc13772][bookmark: _Toc26805][bookmark: _Toc27492][bookmark: _Toc6426][bookmark: _Toc3560]4水土流失分析与预测
[bookmark: _Toc8861][bookmark: _Toc3266][bookmark: _Toc21534][bookmark: _Toc5454][bookmark: _Toc17748]4.1水土流失现状
4.1.1水土流失现状
根据《四川省水土保持公报》（2024年），南部县面积947.78km2，其中轻度侵蚀面积为542.92km2，占水土流失面积的57.28%，南部县水土流失程度情况见下表。工程所经区域水土流失及土壤侵蚀状况见下表。
表4.1-1工程所经区域水土流失现状表
	侵蚀强度
	南部县

	
	侵蚀面积(km2)
	占水土流失面积比例

	轻度侵蚀
	542.92
	57.28%

	中度侵蚀
	172.26
	18.18%

	强烈侵蚀
	141.18
	14.90%

	极强烈侵蚀
	86.13
	9.09%

	剧烈侵蚀
	5.29
	0.56%

	水土流失面积
	947.78
	100.00%


4.1.2项目区水土流失类型
根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区所属土壤侵蚀类型区为水力侵蚀类型区——西南土石山区——四川山地丘陵区，容许土壤流失量为500t/（km2·a）。
4.1.3项目区土壤侵蚀模数背景值
1、工程建设扰动前土壤流失量计算
根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773-2018），建设项目扰动前计算单元水力作用下的土壤流失量参照植被破坏型一般扰动地表进行计算。
根据本项目扰动前地表现状现场踏勘情况，结合地形图分析测算，工程区土壤侵蚀程度以轻度水力侵蚀为主，原地貌平均土壤侵蚀模数约598t/km²·a，详见表4.1-2~4.1-3。
2、植被破坏型一般扰动地表土壤流失量测算公式如下:

式中:Myz——植被破坏型一般扰动地表计算单元土壤流失量,t;
R——降雨侵蚀力因子,MJ•mm/(hm2•h);
K ——土壤可蚀性因子,thm2•h(hm2•MJ•mm);
Ly——坡长因子,无量纲;
Sy——坡度因子,无量纲;
B——植被覆盖因子,无量纲; 
E——工程措施因子,无量纲:
T——耕作措施因子,无量纲;
A——计算单元的水平投影面积,hm2。

表4.1-2原地貌土壤侵蚀模数典型单元确定表
	植被破坏型一般扰动地表土壤流失量预测参数选取表（占地类型为其他土地的典型扰动单元）

	R
	K
	L y
	λ
	λx
	θ
	m
	S y
	B
	E
	T
	A
	ω
	Myz
	土壤侵蚀模数

	5238.2
	0.007
	1.22
	29.89
	30
	0.087
	0.5
	0.972
	0.17
	1
	1
	0.149
	50
	1.11
	740.60

	植被破坏型一般扰动地表土壤流失量预测参数选取表（占地类型为园地的典型扰动单元）

	R
	K
	L y
	λ
	λx
	θ
	m
	S y
	B
	E
	T
	A
	ω
	Myz
	土壤侵蚀模数

	5238.2
	0.007
	1.22
	29.71
	30
	0.14
	0.5
	1.731
	0.073
	1
	1
	0.149
	50
	0.84
	564.63

	植被破坏型一般扰动地表土壤流失量预测参数选取表（占地类型为耕地的典型扰动单元）

	R
	K
	L y
	λ
	λx
	θ
	m
	S y
	B
	E
	T
	T 1
	T 2
	A
	ω
	Myz
	土壤侵蚀模数

	5238.2
	0.007
	1.58 
	49.81 
	50
	0.087
	0.5
	0.972 
	1
	1
	0.09 
	0.212
	0.42
	0.249 
	50
	1.25 
	500.78 


表4.1-3原地貌平均土壤侵蚀模数计算表
	占地类型
	占地面积（hm2）
	土壤侵蚀模数（t/km²·a）
	平均数值（t/km²·a）

	耕地
	0.12
	500.78
	598

	园地
	0.49
	564.63
	

	其他土地
	0.20
	740.60
	




[bookmark: _Toc27321][bookmark: _Toc32629][bookmark: _Toc15259][bookmark: _Toc12516][bookmark: _Toc4157][bookmark: _Toc8592][bookmark: _Toc26134][bookmark: _Toc27079]4.2工程可能造成的水土流失因素分析
本项目工程在建设生产过程中新增水土流失主要是由于人为扰动地表、破坏植被、构筑人工再塑地貌等活动，在侵蚀营力的作用下产生的，其形成包括自然因素和人为因素两种。
（1）自然因素
自然因素包括地形地貌、降雨、植被、土壤等因素，其中降雨是形成土壤侵蚀的自然动力因素。
①地貌：本工程为点状工程，项目区地形平坦，地面坡度5～15°之间。在自然状况下，水土流失随地表坡度的增大而增大。在工程施工等外营力作用下，地表坡度加大对水土流失的作用随之大幅度加大，水土流失强度成倍增加。
②降雨：降雨是造成水土流失的主要动力因素，项目区位于亚热带湿润季风气候区，多年平均降雨量952.16mm左右，降雨集中在5~10月，在人工地表扰动条件下，降雨对水土流失的影响将随之加大，成为项目区影响工程施工新增水土流失的主要自然因素。
③植被：在工程施工过程中，植被破坏后，裸露地表极易受雨水冲刷而产生水土流失。
④土壤：项目区土壤主要为紫色泥土，土壤岩质、砾质，有机质含量较低，土质松散，土壤抗蚀性较弱，在人工扰动下极易产生水土流失。
土壤侵蚀是在地貌、岩性、土壤、植被、降雨量、风力等多种因素作用的结果。在工程施工等扰动作用下，削弱甚至破坏了土地的水土保持功能，水土流失随之大幅度加大，水土流失强度成倍增加。
（2）人为因素
由于人为因素损毁原有地貌和地表植被，改变了侵蚀营力与土体抵抗力之间形成的自然相对平衡，破坏了土地的水土保持功能，使潜在的自然因素在人为因素的诱发下发挥作用，导致原地面水土流失加剧。
本项目建设施工对水土流失的影响人为因素主要表现在以下方面：
①场地平整、基础开挖对水土流失的影响
1） 项目场平及基础共开挖土石方2.15万m3，回填土方量1.26万m3，无借方，弃方0.77万m3。
2） 项目区用地面积1.28hm2，施工建设过程中预计扰动地表面积0.81hm2,，损毁植被面积0.24hm2。
由于大规模的地表扰动破坏和大量的挖填方，将大幅度加剧水土流失。场地平整、基础开挖工程导致的水土流失增加主要发生在挖填工作面上，侵蚀形式以细沟侵蚀的水力侵蚀为主。
[bookmark: _Toc6180][bookmark: _Toc31182][bookmark: _Toc32701][bookmark: _Toc27624][bookmark: _Toc23803]4.2.1扰动地表面积
根据主体工程设计报告，利用地形图对拟建项目区域进行考察，调查本项目在施工准备期、施工期开挖扰动地表和损坏林草植被的情况，在此基础上对项目区各土地类型面积进行量算和统计，预测出本项目扰动原地表面积0.81hm2。
[bookmark: _Toc18085][bookmark: _Toc30293][bookmark: _Toc20795][bookmark: _Toc17425][bookmark: _Toc3747][bookmark: _Toc24146][bookmark: _Toc6470][bookmark: _Toc6642]4.3土壤流失量预测
根据施工组织安排，本项目于2025年9月开工建设，预计2026年3月完工，本方案通过数学模型对工程后续施工建设过程中可能造成的水土流失量进行模拟计算。
[bookmark: _Toc11117][bookmark: _Toc19085][bookmark: _Toc8433][bookmark: _Toc30661][bookmark: _Toc26482][bookmark: _Toc8446][bookmark: _Toc17955][bookmark: _Toc28368][bookmark: _Toc10041]4.3.1预测单元
根据点型施工建设项目的特点，结合规范的相关规定，按各单元工程及占地利用情况，将项目区水土流失预测单元划分为构建筑物工程区和绿化工程区。根据每个预测单元在工程施工准备期、施工期和自然恢复期土壤侵蚀模数的变化情况，分别预测施工准备期、施工期和自然恢复期的土壤侵蚀总量。
[bookmark: _Toc26740][bookmark: _Toc3179][bookmark: _Toc11905][bookmark: _Toc17628][bookmark: _Toc27133][bookmark: _Toc29612][bookmark: _Toc16526][bookmark: _Toc21720][bookmark: _Toc31941]4.3.2预测时段
（一）施工期预测时段
本项目开工时间为2025年9月，预计完工时间为2026年3月，方案对后续施工即2026年1月至3月产生的水土流失量进行预测。
（二）自然恢复期预测时段
项目区绿化措施实施的当年不会马上达到绿化和保水保土的效果，考虑到植物措施效果的滞后性，项目区属湿润地区，自然恢复期预测时段按2.0年考虑，即工程投入使用后2.0年。
表4.3-1水土流失预测单元及预测时段划分情况表
	预测单元
	预测时段及其面积

	
	施工期
	自然恢复期

	
	面积（hm2）
	预测时间（年）
	预测面积（hm2）
	预测时间（年）

	构建筑物工程区
	一般扰动地表
	0.41
	0.25
	/
	/

	
	工程堆积体
	0.06
	0.25
	/
	/

	绿化工程区
	一般扰动地表
	0.40
	0.25
	0.40
	2


4.3.3土壤侵蚀模数
4.3.3.1施工扰动后土壤侵蚀模数
项目施工建设将损坏原有地形地貌和植被，增加土壤的可侵蚀性；另一方面，由于基础开挖时，挖、填土方不仅造成裸露地面，而且会改变原地形，形成土体堆积，增大侵蚀扰动表面积。施工期土壤流失量根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）推荐公式计算，扰动后的土壤侵蚀因子可根据项目区地形地貌、气候（降雨）、土地利用、植被情况等实际情况结合工程特点，参照《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）确定取值。
一、植被破坏型一般扰动地表（用于计算自然恢复期土壤流失量）
植被破坏型一般扰动地表土壤流失量按公式①计算。
①Myz=RKLySyBETA
Myz：植被破坏型一般扰动地表计算单元土壤流失量，t
R：降雨侵蚀力因子，MJ•mm（hm2•h）
K：土壤可蚀性因子，t•hm2•h/（hm2•MJ•mm）
Ly：坡长因子，无量纲
B：植被覆盖因子，无量纲
E：工程措施因子，无量纲
T：耕作措施因子，无量纲
A：计算单元的水平投影面积，hm2
二、地表翻扰型一般扰动地表土壤流失量测算公式如下:

式中:Myd ——地表翻绕型一般扰动地表计算单元土壤流失量，t；
R——降雨侵蚀力因子，MJ•mm/(hm2•h)；R值根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773-2018）附录C确定；
Kyd ——地表翻绕后土壤可蚀性因子，t•hm2•h(hm2•MJ•mm)；
N——地表翻绕后土壤可蚀性因子增大系数，无量纲；
Ly——坡长因子，无量纲；
Sy——坡度因子，无量纲；
B——植被覆盖因子，无量纲；
 E——工程措施因子，无量纲；
T——耕作措施因子，无量纲；
A——计算单元的水平投影面积，hm2。
三、上方无来水工程堆积体土壤流失量测算公式如下：

式中:Mdw——上方无来水工程堆积体计算单元土壤流失量,t;
X——工程堆积体形态因子，无量纲：
R——降雨侵蚀力因子，MJ•mm/(hm2•h)；
Gdw——上方无来水工程堆积土石质因子，t•hm2•h/（hm2•MJ•mm）；
Ldw——上方无来水工程堆积坡长因子，无量纲；
Sdw——上方无来水工程堆积坡度因子，无量纲；
表4.3-2地表翻扰型一般扰动地表土壤流失量预测参数选取表
	R
	K
	L y
	kyd
	N
	λ
	λx
	θ
	m
	S y
	B
	E
	T
	A
	ω
	Myd
	侵蚀模数

	5238.2
	0.007
	1.00 
	0.015 
	2.130 
	19.97 
	20
	0.054
	0.5
	0.577 
	1
	1
	1
	0.040 
	20
	1.80 
	4502.80 


表4.3-3上方无来水工程堆积体土壤流失量预测参数选取表
	X
	R
	G dw
	a 1
	b 1
	δ
	L dw
	λ
	λx
	m
	θ
	f 1
	Sdw
	d 1
	A
	Mdw

	1
	5238.2
	0.033 
	0.046
	3.379
	0.1
	0.59 
	2.169 
	2.5
	0.5
	0.52
	0.632
	0.00805 
	1.245
	0.080
	0.08


表4.3-4植被破坏型一般扰动地表土壤流失量预测参数选取表（自然恢复期）（绿化）
	时段
	R
	K
	L y
	λ
	λx
	θ
	m
	S y
	B
	E
	T
	A
	ω
	Myz
	侵蚀模数

	第一年
	5238.2
	0.007
	0.71 
	9.96 
	10
	0.087
	0.5
	0.972 
	0.073
	1
	1
	0.005 
	5
	0.01 
	183.61 

	第二年
	5238.2
	0.007
	0.71 
	9.96 
	10
	0.087
	0.5
	0.972 
	0.013
	1
	1
	0.005 
	5
	0.00 
	32.70 



4.3.3.2土壤流失量调查
项目于2025年9月开工建设，于2026年3月建成，方案根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018），采用数学模型法对工程施工期间已造成水土流失量进行计算。
经计算，工程在建设期间已造成的土壤流失量为21.07t。详见表4.3-5~4.3-8。
工程2025年9月开始施工。调查时段从2025年9月至2025年12月，根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）附录c表1，南部县9月、10月、11月、12月降雨侵蚀力因子分别为941.6、192.9、43.5、4.4，通过累加逐月降雨侵蚀力因子值得到多月和R。
4.3-5水土流失调查范围和时段表
	一级调查单元
	二级调查单元
	三级调查单元
	扰动面积
	扰动时间
	R

	构建筑物工程区
	一般扰动地表
	地表翻扰型
	0.41
	2025.9~12
	1182.4

	
	工程堆积体
	上方无来水工程堆积体
	0.06
	2025.9~12
	1182.4

	绿化工程区
	一般扰动地表
	地表翻扰型
	0.40
	2025.9~12
	1182.4


一、地表翻扰型一般扰动地表土壤流失量测算公式如下:

式中:Myd ——地表翻绕型一般扰动地表计算单元土壤流失量，t；
R——降雨侵蚀力因子，MJ•mm/(hm2•h)；R值根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773-2018）附录C确定；
Kyd ——地表翻绕后土壤可蚀性因子，t•hm2•h(hm2•MJ•mm)；
N——地表翻绕后土壤可蚀性因子增大系数，无量纲；
Ly——坡长因子，无量纲；
Sy——坡度因子，无量纲；
B——植被覆盖因子，无量纲；
 E——工程措施因子，无量纲；
T——耕作措施因子，无量纲；
A——计算单元的水平投影面积，hm2。

表4.3-6地表翻扰型一般扰动地表土壤流失量预测参数选取表
	分区
	R
	K
	L y
	kyd
	N
	λ
	λx
	θ
	m
	S y
	B
	E
	T
	A
	ω
	Myd

	工程区
	1182.4
	0.007
	0.71 
	0.015 
	2.130 
	9.96 
	10
	0.087
	0.5
	0.972 
	1
	1
	1
	0.010 
	10
	0.12 


表4.3-7上方无来水工程堆积体土壤流失量预测参数选取表
	X
	R
	G dw
	a 1
	b 1
	δ
	L dw
	λ
	λx
	m
	θ
	f 1
	Sdw
	d 1
	A
	Mdw

	1
	1182.4
	0.044 
	0.046
	3.379
	0.01
	0.60 
	2.2511 
	2.5
	0.5
	0.45
	0.632
	0.00673 
	1.245
	0.0023 
	0.0004


表4.3-8工程建设已造成的水土流失量
	分区
	扰动类型
	流失面积（hm2）
	扰动后1hm2土壤流失量（t）
	扰动后土壤流失量（t）

	构建筑物工程区
	地表一般扰动
	0.41
	12.09
	4.96

	
	上方无来水工程堆积体
	0.06
	0.21
	0.01

	绿化工程区
	地表一般扰动
	0.40
	12.09
	4.84

	合计
	
	
	
	9.81



4.3.3.3预测方法
按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）相关规定土壤流失量预测采用下式计算：


式中：
W——土壤流失量，t；
i——预测单元，1，2，3，……i；
j——预测时段，1，2指施工期（含施工准备期）和自然恢复期；
Fji——第j个预测时段、第i预测单元的面积，km2；
Mji——第j个预测时段、第i预测单元土壤侵蚀模数，t/km2·a；
Tji——第j个预测时段、第i个预测单元的预测时段，a。
4.3.3.4土壤流失量预测结果
（1）工程建设扰动前土壤流失量
根据本项目扰动前地表现状现场踏勘情况，结合地形图分析测算，工程区土壤侵蚀程度以轻度水力侵蚀为主，平均土壤侵蚀量约为2.81t，详见表4.3-9。
表4.3-9工程建设前扰动前土壤流失量
	项目
	侵蚀面积（hm2）
	背景侵蚀模数 t/（km2•a）
	施工时段（a）
	背景土壤流失量（t）

	构建筑物工程区
	0.41
	598
	0.58
	1.42

	绿化区
	0.40
	598
	0.58
	1.39

	合计
	0.81
	/
	/
	2.81


（2）工程建设扰动后土壤流失量
1）水土流失量预测结果
方案对工程后期建设可能造成的水土流失量进行预测，经预测工程在建设中可能造成水土流失量10.13t。



表4.3-10水土流失预测结果汇总表
	预测时段
	项目
	扰动面积（hm2）
	扰动后侵蚀模数 t/（km2•a）
	预测时段）（a）
	扰动后水土流失量（t）

	施工期
	构建筑物工程区
	一般扰动地表
	0.41
	4502.8
	0.25
	4.62

	
	
	工程堆积体
	0.06
	1000
	0.25
	0.15

	
	绿化区
	一般扰动地表
	0.4
	4502.8
	0.25
	4.5

	
	小计
	
	
	
	9.27

	自然恢复期
	绿化区
	0.4
	183.61
	1
	0.73

	
	
	0.4
	32.7
	1
	0.13

	
	小计
	
	
	
	0.86

	合计
	
	
	
	10.13


4.3.3.5工程建设过程中可能造成的土壤流失总量
工程在建设过程中可能造成的水土流失总量为19.94t，新增土壤流失量17.13t，成果详见表4.3-11。
表4.3-11水土流失量结果汇总表（t）
	分区
	扰动前水土流失量
	水土流失总量
	新增土壤流失量

	
	
	调查量
	预测量
	自然恢复期
	合计
	

	构建筑物工程区
	1.42
	4.97
	4.77
	/
	9.74
	8.32

	绿化工程区
	1.39
	4.84
	4.5
	0.86
	10.2
	8.81

	合计
	2.81
	9.81
	9.27
	0.86
	19.94
	17.13


[bookmark: _Toc18322]4.4水土流失危害
项目在建设过程中，征地范围内的地表将遭受不同程度的破坏，局部地貌发生较大的变化，如不采取水土保持措施，将产生严重的水土流失，对主体工程安全运行、区域生态环境、经济发展等产生不同程度的影响。
（1）施工期间对地表的开挖、填筑等施工活动，都将使地表受到不同程度的影响和破坏，从而改变原地形、坡度和地表组成，产生新的人为水土流失。
（2）本工程的施工使得原地表、地面组成物质以及地形地貌受到扰动；地表裸露，土壤自然稳定状态受到破坏，防冲刷能力下降，增大了水土流失量。
（3）施工过程易导致雨水淤积，场地排水不畅，即产生新增水土流失又影响主体施工进度，同时长期浸泡的基础坑土质疏松，不利于工程建设，易增加工程量。
（4）工程建设导致植被破坏，地表扰动，占地面积较大，容易产生较大水土流失，在整个施工期应加强水土流失防治，方案将对该区域进行必要的水土保护措施的布设。
（5）对区域生态环境的影响：由于工程施工扰动了原地貌，引起植被破坏，将产生大量的水土流失，从而带走土壤表层的营养元素，降低土壤肥力，影响农作物及林木的生长，进而对区域的生态环境造成不利的影响。
由于本项目建设的特点和所在区域地形、气候等因素的影响，本工程建设过程中将会产生水力侵蚀、重力侵蚀等水土流失类型，其中以水力侵蚀为主，主要有以下类型：
[bookmark: _Toc496894739]①水力侵蚀
项目建设施工工作面、临时材料等松散堆积物，其结构疏松，孔隙度大，在雨滴溅蚀和地表径流的冲刷下容易造成较大的水土流失。基础开挖形成的裸露边坡，雨滴击溅、坡面径流冲刷和沟槽水流冲刷引起的溅蚀、面蚀和沟蚀，水力侵蚀是该项目的主要水土流失类型。
[bookmark: _Toc31895][bookmark: _Toc28866][bookmark: _Toc30637][bookmark: _Toc1485]4.5指导性意见
预测结果是在未采取有效防护措施时可能的流失结果。产生水土流失的因素较多，其中地面坡度、降雨强度是造成水土流失的主要因素，而采取综合性的水土保持防护措施将对水土流失有较强的抑制作用。工程水土保持防护措施的布置应本着与施工进度同步，尽最大可能恢复原地貌的植被。
（1）防治重点区域的指导性意见
根据预测结果，本工程防治重点区域为绿化工程区。
（2）防治重点时段的指导性意见
根据预测结果，本工程的重点防治时段为施工期，因此，在措施体系防治方面，重点加强施工期间的临时防护措施体系，同时，结合工程措施和植物措施，确保施工结束后自然恢复期内施工扰动地面的水土流失得到有效治理。

[bookmark: _Toc12318][bookmark: _Toc26669][bookmark: _Toc372][bookmark: _Toc32367][bookmark: _Toc7967][bookmark: _Toc10572][bookmark: _Toc269][bookmark: _Toc29579][bookmark: _Toc4584][bookmark: _Toc15041][bookmark: _Toc25767][bookmark: _Toc14133][bookmark: _Toc16531]5水土保持措施
[bookmark: _Toc3521][bookmark: _Toc18517][bookmark: _Toc53][bookmark: _Toc661][bookmark: _Toc20778][bookmark: _Toc30279]5.1防治区划分
5.1.1防治责任范围确定的原则
水土流失防治责任范围是指建设单位和个人对生产建设行为可能造成水土流失而必须采取有效措施进行预防和治理的范围，即承担水土流失防治义务与责任的范围。根据《生产建设项目水保持技术标准》（GB50433-2018）和《中华人民共和国水土保持法》关于“谁开发、谁保护、谁造成水土流失、谁负责治理”的原则。在实地调查和资料分析的基础上，科学合理地界定工程水土流失防治责任范围。
5.1.2水土流失防治责任范围
本工程占地是指建设单位的征地范围、租地范围和土地使用管辖范围。项目建设区占地0.81hm2，土地使用管辖范围0.47hm2，水土流失防治责任范围面积为1.28hm2。
5.1.3防治责任者
根据《中华人民共和国水土保持法》第八条和第三十二条规定：任何单位和个人都有保护水土资源。预防和治理水土流失的义务，并有权对破坏水土资源。造成水土流失的行为进行举报。开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成水土流失的，应当进行治理。因此，本项目水土流失防治责任者为项目建设单位南部县协同旺民农业有限公司。
5.1.4防治责任分区
项目地貌为西南土石山区，土壤侵蚀类型主要为水蚀区，只有一个地貌、气候单元、土壤侵蚀类型，因此就不再按照地貌、气候带划、土壤侵蚀类型分一级区。按照上述分区依据、原则及方法，项目水土流失防治分区划分构建筑物工程区、道路硬化工程区和绿化工程区3个一级防治分区。防治分区结果见表5.1- 1。
表5.1-1  防治区划分结果一览表
	[bookmark: _Toc24159]防治分区
	[bookmark: _Toc12947]防治责任范围（hm2）
	[bookmark: _Toc18700]水土流失特点
	[bookmark: _Toc19288]防治重点

	构建筑物工程区
	0.41
	土石方开挖以面”为表现形式，水土流失表现为“面”状。
	工程开挖四周

	道路硬化工程区
	0.47
	该区域属于土地使用管辖范围
	/

	[bookmark: _Toc3841]绿化工程区
	0.40
	主要以占压扰动为主，水土流失表现为“面”状。
	工程建设扰动区域

	合计
	1.28
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为维护本工程建设及运行的安全，保护项目建设区生态环境，本工程水土保持设计中必须坚持“预防为主，保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持方针，遵循生态规律和经济规律，结合主体工程的特点合理进行。据此，在水土保持措施设计中应遵守以下原则：
（1）采取分区治理，工程措施与植物措施相结合，永久措施与临时措施相结合的原则。建设过程中，应根据各分区的地形地貌、水土流失特点及施工布置，分别采取适当的防治措施。
（2）注重防治措施的时效性的原则。注意各种防护措施在时间安排上的合理性，使各种措施充分发挥其效能。场地平整、施工道路建设、施工场地平整等，应事先做好开挖扰动区的防护措施及基础挖方临时堆置区的防护工作，以有效防止施工过程中水土流失。
（3）坚持不重不漏，系统全面的原则。将主体工程设计中措施作为本工程水土保持措施的重要组成部分，同时补充完善各分区新增的水土保持措施设计，形成完整的水土流失防治措施体系。
（4）经济、有效、实用的原则。对于重点水土流失区的防护措施应进行多方案比选，确定投入、效果比最佳方案，节省工程投资，保证水保效果，同时具有可操作性。
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为达到有效防治水土流失的目的，根据工程总体布置、地形地貌、地质条件等环境状况和各项目建设分区的水土流失特点及状况，本工程的水土保持措施布局按照综合防治的原则进行规划，确定各区的防治重点和措施配置。水土保持防治措施由工程措施、植物措施和临时措施组成。本工程的水土流失防治体系总体布局详见下。
表5.2-1 项目水土流失防治措施体系表
	防治分区
	措施类型
	防治措施
	备注

	构建筑物工程区
	工程措施
	表土剥离
	主体设计

	
	临时措施
	防雨布、临时排水沟
	方案新增

	绿化区
	工程措施
	表土剥离及回覆
	主体设计

	
	植物措施
	撒播草籽
	主体设计

	
	临时措施
	防雨布
	方案新增
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1.工程措施设计标准
表土剥离、表土回覆工程：参照《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），根据原占地类型、立地条件及环境绿化等需要，表土剥离厚度为20~30cm，土地整治后表土回覆厚度按0.33m标准。
2.植物措施设计
生产建设项目的植被恢复与建设工程级别，应根据生产建设项目主体工程所处的自然及人文环境、气候条件、立地条件、征地范围、绿化要求综合确定，根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）中关于“林草工程”的规定，本工程植被恢复级别为2级。详见表5.3-1。
表5.3-1 拟选苗木品种表
	序号
	适配区域
	植物名称

	1
	绿化区
	草籽：狗牙根和黑麦草


3.临时措施设计
临时措施主要包括临时拦挡、排水、沉沙等措施。根据《水土保持工程设计规范》(GB 51018-2014)临时排水工程按5年一遇10min暴雨标准进行设计，排水沟采用0.10m安全超高进行校核。
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5.3.2.1各分区水土保持措施设计
一、构建筑物工程区
（一）、主体设计措施
1、工程措施
表土剥离：通过查阅施工资料，工程前期施工时，主体施工单位已对工程区内的表土进行剥离，共剥离表土面积0.19hm2，剥离厚度0.20m，剥离量0.04万m3。
（二）、方案新增措施
1、临时措施
防雨布遮盖：因施工时序致使构建筑物区部分地表裸露，本方案考虑在裸露时间段内采用防雨布临时遮盖，根据施工单位分区分段施工和重复利用的原则，经测算，共需覆盖防雨布2000m2。
临时排水沟：方案在表土堆存区域西侧布设临时排水沟，临时排水沟末端接入已建的道路排水边沟，共设置临时排水沟200m。排水沟采用梯形断面，设计尺寸0.3m×0.4m（底宽×高），边坡坡比1:0.5，排水沟内壁内村土工布。
表5.2-1 临时排水沟设计表
	项目
	下宽
	高
	边坡比
	夯实厚度
	挖方工程量
	夯实工程量
	内衬土工布

	
	m
	m
	-
	cm
	m3/延 m
	m3/延 m
	m2/延 m

	临时排水沟
	0.3
	0.4
	1∶0.5
	5
	0.20
	0.06
	1.2


临时排水工程典型设计
1）洪峰流量计算
（1）截、排水沟坡面洪峰流量的确定采用公式：Q设=16.67φqF
Q设——设计径流量，m3/s
φ——径流系数，根据相关水文气象资料计算并结合工程区实际地形地貌，通过表5-7确定，径流系数φ取 0.60。

q——设计重现期某一降水历时内的平均降雨强度，mm/min。查《水土保持工程设计规范》，cp重现期转换系数、取1.0，ct降雨历时转换系数 、取1.0，q5，10查《水土保持工程设计规范》GB51018-2014）P142 图 A.4.1-3，得 q5，10=21.96，得出降雨强度q=2.2mm/min。
F——汇水面积，km2。	
表5.2-2    洪水计算成果表
	项目分区
	汇水面积
	径流系数
	5 年一遇 10min 平均降雨强度
	洪峰流量

	
	hm2
	
	mm/min
	m3/s

	项目区
	1.12
	0.60
	2.2
	0.25


排水沟排水能力计算：
排水沟排水能力按明渠均匀流公式计算：


式中：A——排水沟断面面积

C——为谢才系数。C=，n为糙率；
R——为水力半径，R=A/X，其中：A为过水横断面面积（m2），X为过水断面湿周；
i——排水沟坡降。
设计根据设计情况，在扣除安全超高0.1m后，根据下列公式计算出Qb：


Qb=AC=
式中：n——排水沟地面糙率系数，土质排水沟沟取0.018；
i——排水沟坡降，由设计取0.03。
排水沟工程指标见如下：
	表5.2-3    梯形断面渠道水力计算

	底宽b
	水深h
	坡率m
	过水面积A
	湿周x
	水利半径R
	糙率n=
	渠道坡降I=
	流量Q=AR2/3I0.5/n
	流速v

	0.3
	0.3
	0.5
	0.135
	0.97082
	0.139057
	0.018
	0.03
	0.34
	0.3


*注：1.该项目分地块多向排水，汇水面积按各排水设施的最大汇水面积计；2.地表综合径流系数为汇水面积内各类地表径流系数加权计算值。3.排水水沟选取汇水最大沟进行校核，排水沟采用0.10m安全超高进行校核。
根据表中表5.2-3的排水设计流量，梯形排水沟Q=0.34m3/s＞0.25m3/s，项目区排水沟的过水能力大于其洪峰流量，满足排洪要求。
二、绿化工程区
（一）、主体设计措施
1、工程措施
表土剥离及回覆：绿化工程区施工前对占用的园地、林地实施表土剥离措施。施工结束后对绿化区域进行表土回覆。共剥离表土面积0.33hm2，剥离厚度0.20m，剥离量0.07万m3；回覆面积0.33hm2，总计回覆表土0.11万m3。
2、植物措施
撒播草籽：主体设计对场内道路两侧及构建筑物四周进行撒播草籽绿化，草籽选用狗牙根和黑麦草混播，撒播面积0.33hm2。
（二）、方案新增措施
防雨布遮盖：方案对绿化工程区裸露地表采取防雨布遮盖措施，根据施工单位分区分段施工和重复利用的原则，经测算，共需覆盖防雨布4000m2。
5.2.3防治措施工程量汇总
本工程水土保持措施主要工程量包括：
构建筑物工程区：表土剥离0.07万m3，防雨布遮盖2000m2，临时土质排水沟200m。
绿化工程区：表土剥离0.06万m3，表土回覆0.13万m3，撒播草籽0.40hm2，防雨布遮盖4000m2。
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[bookmark: _Toc29386]5.3.1设计原则
（1） 与主体工程相配合、协调，在不影响主体工程施工的前提下，尽可能利用项目区已有的水、电、交通等施工条件，减少施工辅助设施工程量。
（2） 按照“三同时”的原则，水土保持措施实施进度与主体工程建设进度相适应，及时防治新增水土流失。
（3） 施工进度安排坚持“保护优先、先挡后弃、及时跟进”的原则，堆土堆渣先采取拦挡措施，临建工程施工完毕后，按原占地类型及时进行恢复，植物措施在整地的基础上尽快实施。
5.3.2施工组织形式
本方案防治措施主要有工程措施、植物措施和临时防护措施，不同的措施其施工组织形式不同，应区别对待。
施工时应根据各防治区域具体的工程措施合理安排各施工工序，减少或避免各工序间的相互干扰，与主体工程施工一并进行。
植物措施设计以经济实用、方便施工和美观大方为原则。景观绿化区结合主体工程进行种植草或植树。植物措施施工要选择雨季或雨季即将来临进行，以防恶劣天气造成的不必要的损失，造成新的水土流失。草籽撒播前，在种草的区域内铺填一定厚度的表土。
[bookmark: _Toc31165]5.3.3施工质量要求
水土保持工程实施后，各项治理措施必须符合规定的质量要求，并经规定的质量测定方法确定后，才能作为治理成果进行数量统计。
根据《生产建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2025）等的相关规定：水保各项治理措施的基本要求是总体布局合理，各项措施位置符合规划要求，规格、尺寸、质量使用材料、施工方法符合施工和设计标准经暴雨考验后基本完好。
水土保持种草的位置应符合各类草种所需要的立地条件，种草密度达到设计要求。采用经济价值高、保土保水能力强、抗污染性能好的优良草种，当年出苗率与成活率在 90%以上，三年后保存率在 85%以上。
[bookmark: _Toc3770]5.3.4施工工艺
本项目水土保持措施主要包括工程措施、植物措施和临时措施。工程措施主要包括土石方开挖与填筑、排水设施的设置安装；植物措施包括植树和铺设草皮；临时措施包括苫盖措施。主要施工方法如下：
（1） 工程措施
1）表土剥离
表土剥离采用74.0kW 推土机按设计剥离厚度，铲除剥离区域的表层土，并运输至临时堆放点。
1）表土回覆
施工后期用于绿化区植被恢复覆土，覆土厚度为0.33m 左右，采用以推土机、装载机等施工机械为主、人工为辅的施工形式，表土回覆完成后在未及时进行苗木栽植的情况下应及时进行苫盖。
（2） 植物措施
草本采用人工撒播的方法。撒播方法即将草籽按设计的撒播密度均匀撒在整好的地上，然后用耙或耱等方法覆土埋压，覆土厚度一般为 1～2cm，撒播后喷水湿润种植区。
（3） 临时措施
1）临时排水沟
施工前，要由测量人员进行放线，施工原材料及机具设备必须运至施工现场，方可进行沟槽开挖。按设计尺寸开挖土方，挖出的土料就地压实，工程结束后回填。
施工开挖采用人工开挖，开挖时要严格控制好宽度及标高，禁止出现超挖，对超挖的部分必须采用粘土回填或采用与水沟相同的材料进行砌补，回填粘土时必须采用打夯机夯实。
2）临时遮盖
一般指施工时的临时堆土、未防护的边坡或草皮等植物措施的生长初期遇降雨天气时应采取防雨布苫盖等临时性防护措施，避免造成水土流失。
5.3.5施工进度
根据水土保持技术规范要求，水土保持措施实施计划安排原则如下：
（1）按照“三同时”原则，坚持预防为主，及时防治。
（2）永久性占地区工程措施坚持“先防护、后施工”的原则，及时控制施工过程
中的水土流失。
（3）临时占地区使用完毕后需及时拆除并进行场地清理整治。
（4）植物措施应根据季节及时实施。
5.3.6实施进度安排
本工程水土保持的实施进度，本着预防为主、及时防治的原则，根据工程进度进行安排，尽可能减少施工过程中的水土流失。根据主体设计，本工程各部分的建设期不尽相同。本工程水土保持措施施工进度见表5.3-1。
表5.3-1水土保持工程计划进度安排表
	项目名称
	2025年
	2026年

	
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3

	构建筑物工程
	主体工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	表土剥离
	
	
	
	
	
	
	

	
	临时遮盖
	
	
	
	
	
	
	

	
	排水沟
	
	
	
	
	
	
	

	绿化工程区
	主体工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	表土剥离
	
	
	
	
	
	
	

	
	表土回覆
	
	
	
	
	
	
	

	
	撒播草籽
	
	
	
	
	
	
	

	
	临时遮盖
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[bookmark: _Toc494453387][bookmark: _Toc1595][bookmark: _Toc496083255][bookmark: _Toc262196356][bookmark: _Toc488315393]6.1.1.1编制原则
（1）本方案设计的水土保持措施投资估（概）算编制依据、价格水平年及工程单价中的相关费率等与主体工程保持一致；
（2）人工单价、施工水电单价等与主体工程一致；
（3）措施材料单价依据当地价格水平确定；
（4）工程投资概算价格水平年为2025年第4季度。
6.1.1.2编制依据
（1）《水利工程设计概（估）算编制规定 水土保持工程》(水利部 水总〔2024〕323号文件颁布)；
（2）《水土保持工程概算定额》(水利部 水总〔2024〕323号文件颁布)；
（3）《水土保持工程施工机械台时费定额》(水利部 水总〔2024〕323号文件颁布)；
（4）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299 号）；
（5）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发改委 建设部 发改价格〔2007〕670号）；
（6）《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》(川发改价格〔2017〕347 号）。
6.1.2 编制说明及概算成果
6.1.2.1基础单价及取费标准
(1) 基础单价
①人工预算单价
本水保工程的单价采取主体工程中的单价，人工单价103.51元/工日，折合12.94元/工时。
②主要材料预算价格
主要材料价格，与主体工程一致。
③施工机械台时费
主要施工机械台时费与主体工程保持一致，不足部分按照《水利工程施工机械台时费定额》编制。
按调整后的施工机械台时费定额和不含增值税的基础价格计算。施工机械台时费定额的折旧费除以1.13调整系数，修理及替换设备费除以1.09调整系数，安装拆卸费不变。
④施工用水用电价格
与主体工程一致。
⑤ 施工机械台时费
新增措施的机械台时费以《水利工程施工机械-台时费定额》（水总〔2024〕323号文）为基准进行计算，本工程不涉及高海拔区域，无需调增。
(2) 取费标准
工程单价采用主体工程单价，估算定额、取费项目及费率与主体工程一致。主体工程定额中没有的工程项目，按照水总〔2024〕323号文《水利工程概（估）算编制规定-水土保持工程》、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标函〔2019〕193号文)编制工程措施和植物措施单价由直接费、间接费、利润、材料补差和税金组成。
直接费包括基本直接费和其他直接费。基本直接费指人工费、材料费和施工机械使用费三项。其他直接费指冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费和其他。
间接费包括规费和企业管理费。规费指社会保险费和住房公积金。企业管理费包括管理人员工资、差旅交通费、办公费、固定资产使用费、工具用具使用费、职工福利费、工会经费、职工教育经费、劳动保护费、保险费、财务费用、税金和其他。
利润：按直接费与间接费之和的7%计算。
材料补差：按材料预算价格与材料计价之差乘以材料消耗量计算。
税金：按直接费、间接费、利润、材料补差之和的9%计算。
扩大系数：单价系数扩大0%。本工程单价费率取值，详见表6.1-1。
表6.1-1   间接费费率表
	编号
	工程类别
	计算基础
	间接费费率（%）

	一
	工程措施、监测措施
	
	

	1
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	8

	3
	混凝土工程
	直接费
	7

	4
	钢筋安装工程
	直接费
	5

	5
	基础处理工程
	直接费
	10

	6
	其他工程
	直接费
	7

	二
	植物措施
	直接费
	6


6.1.2.2费用构成
本工程水土保持工程投资概算费用由工程措施费、植物措施费、监测措施费、施工临时工程费、独立费用、预备费、水土保持补偿费构成，具体见表6.1-2。
表6.1-2   水土保持工程投资费用构成表
	费用构成
	1 
	工程措施费
	主体已有
	直接费、间接费、利润、税金

	
	
	
	方案新增
	直接工程费、间接费、利润、材料补差、税金、扩大系数

	
	2 
	植物措施费
	主体已有
	直接费、间接费、利润、税金

	
	
	
	方案新增
	直接工程费、间接费、利润、材料补差、税金、扩大系数

	
	3 
	监测措施费
	水土保持监测费、弃渣场稳定监测费、建设期监测费

	
	4 
	施工临时工程费
	临时防护工程费、其他临时工程费、施工安全生产专项

	
	5 
	独立费用
	建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费

	
	6 
	预备费

	
	7 
	水土保持补偿费


1）工程措施
工程措施概算按设计工程量乘以工程单价进行编制。
2）植物措施
植物措施概算按设计工程量乘以工程单价进行编制
3）监测措施
①水土保持监测费：本项目不计列。
②弃渣场稳定监测：本项目不计列。
③建设期观测费：本项目不计列。
4）施工临时工程
①临时防护工程按设计工程量乘以单价编制。
②其他临时工程按一至三部分投资合计的2.0%计取。
③施工安全生产专项按一至四部分建安工作量（不含设备购置费）之和的2.5%计算。
5）独立费用
①建设管理费：项目经常费（包含水土保持竣工验收费）按一至四部分之和的2.5%计算。本工程不涉及委托第三方开展的水土保持有关勘测设计成果咨询、评审。
②根据国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格〔2007〕670号)计取。
③科研勘测设计费：本工程不涉及工程科学研究试验费，因此不计列此项费
用，工程勘测设计费按照有关行业标准、并结合实际情况计列，水土保持方案编制费根据实际合同费用计列。
6）预备费
预备费包括基本预备费和和价差预备费。本方案编制阶段为施工设计阶段，故基本预备费按一至五部分之和的5%计列。生产建设项目水土保持工程不单独计列价差预备费。
(5) 水土保持补偿费
根据《四川省发展和改革局、四川省财政厅＜关于制定水土保持补偿费收费标准＞的通知》（川发改价格〔2017〕347 号）的相关规定水土保持补偿费按1.3元/m2计列，本项目水土保持补偿费按1.30元/m2计算，工程建设占地面积为12840.73m2，水土保持补偿费为1.67万元（16692.95元）。
6.1.2.3概算结果
本项目水土保持工程总投资为14.76万元（主体已列4.78万元，方案新增9.98万元），其中工程措施4.00万元，植物措施0.34万元，施工临时工程3.51万元，独立费用4.62万元，基本预备费0.62万元，水土保持补偿费1.67万元（16692.95元）。
表6.1-3	水土保持投资概算总表	单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	方案新增
	主体已列
	合计

	
	
	建筑安装工程费
	设备购置费
	独立费用
	
	

	
	第一部分 工程措施
	
	
	
	4
	4

	一
	构建筑物工程区
	
	
	
	0.7
	0.7

	
	表土保护工程
	
	
	
	0.7
	0.7

	二
	绿化工程区
	
	
	
	3.3
	3.3

	
	表土保护工程
	
	
	
	3.3
	3.3

	
	第二部分 植物措施
	
	
	
	0.34
	0.34

	一
	绿化工程区
	
	
	
	0.34
	0.34

	（一）
	绿化工程
	
	
	
	0.34
	0.34

	
	第三部分 监测措施
	/
	/
	/
	/
	/

	
	第四部分 施工临时工程
	3.51
	
	
	
	3.51

	一
	临时防护工程
	3.23
	
	
	
	3.23

	（一）
	构建筑物工程区
	1.35
	
	
	
	1.35

	（二）
	绿化工程区
	1.88
	
	
	
	1.88

	二
	其他临时工程
	0.09
	
	
	
	0.09

	三
	施工安全生产专项
	0.19
	
	
	
	0.19

	
	第五部分 独立费用
	
	
	4.18
	0.44
	4.62

	一
	建设管理费
	
	
	1.09
	0.11
	1.2

	二
	工程建设监理费
	
	
	0.09
	0.11
	0.2

	三
	科研勘测设计费
	
	
	3
	0.22
	3.22

	Ⅰ
	一至五部分合计
	3.51
	
	4.18
	4.78
	12.47

	Ⅱ
	预备费
	
	
	
	
	0.62

	Ⅲ
	水土保持补偿费
	
	
	
	
	1.67

	
	水土保持总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）
	
	
	
	
	14.76


表6.1-4	本工程分部工程投资概算表
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	投资（万元）

	
	第一部分 工程措施
	
	
	
	4

	一
	构建筑物工程区
	
	
	
	0.7

	（一）
	表土保护工程
	
	
	
	0.7

	
	表土剥离
	万m3
	0.07
	10
	0.7

	二
	绿化工程区
	
	
	
	3.3

	（一）
	表土保护工程
	
	
	
	3.3

	
	表土剥离
	万m3
	0.06
	10
	0.6

	
	表土回覆
	万m3
	0.13
	20.78
	2.7

	
	第二部分 植物措施
	
	
	
	0.34

	一
	绿化工程区
	
	
	
	0.34

	
	撒播草籽
	hm2
	0.4
	0.84
	0.34

	
	第三部分：监测措施
	
	
	
	

	
	第四部分：施工临时工程
	
	
	
	3.51

	一
	临时防护工程
	
	
	
	3.23

	（一）
	绿化工程区
	
	
	
	1.88

	
	防雨布
	m2
	4000
	4.71
	1.88

	（二）
	构建筑物工程区
	
	
	
	1.35

	
	防雨布
	m2
	2000
	4.71
	0.94

	
	排水沟
	长度
	m
	200
	
	0.41

	
	
	挖方
	m3
	40
	31.01
	0.12

	
	
	土工布
	m2
	240
	12.04
	0.29

	二
	其他临时工程
	
	4.34
	2%
	0.09

	三
	施工安全生产专项
	
	7.57
	2.50%
	0.19

	合计
	
	
	
	7.85


表6.1-5	独立费用计算表
	序号
	工程或费用名称
	依据
	方案新增（万元）
	主体已列（万元）
	合计（万元）

	
	一至四合计
	
	3.51
	4.34
	7.85

	
	第五部分 独立费用
	
	4.18
	0.44
	4.42

	一
	建设管理费
	
	1.09
	0.11
	1

	①
	项目经常费
	按一至四部分合计的2.5%计列
	0.09
	0.11
	

	②
	水土保持设施验收费
	
	1
	
	1

	二
	工程建设监理费
	方案新增依据工作量大小，结合市场行情计列；主体已列按比例分摊
	0.09
	0.11
	0.2

	三
	科研勘测设计费
	方案新增依据工作量大小，结合市场行情计列；主体已列按比例分摊
	3
	0.22
	3.22





表6.1-6  水土保持补偿费计算表
	序号
	工程区
	征占地面积（m2）
	补偿标准
	合计（元）

	1
	项目占地
	12840.73
	1.3元/m2
	16692.95

	2
	合计
	12840.73
	1.3元/m2
	16692.95


表6.1-7主要材料价格与主体工程一致预算表
	序号
	名称及规格
	单位
	预算价格
	其中

	
	
	
	
	原价
	运杂费
	运输保险费
	采购及保管费

	1
	柴油
	kg
	7.69
	7.69
	采用工程主体单价

	2
	汽油
	kg
	9.13
	9.13
	

	3
	钢筋
	t
	3750
	3750
	

	4
	碎石
	m3
	167.87
	129
	

	5
	块石
	m3
	124.48
	90
	

	6
	柴油
	kg
	7.58
	7.58
	

	7
	防雨布
	m2
	2.1
	2.06
	0.01
	0.01
	0.02

	8
	土工布
	m2
	4.0
	396
	0.01
	0.01
	0.02



表6.1-8	水土保持工程单价汇总表
	编号
	工程名称
	单位
	单价
	其中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其他直接费
	间接费
	利润
	材料补差
	税金
	扩大系数

	1
	人工挖排水沟、截水沟
	100m3自然方
	3101.73  
	2387.43 
	71.62 
	
	73.77 
	126.64 
	186.16 
	
	256.11 
	0

	2
	铺防雨布
	100m2
	471.44 
	129.40 
	240.97 
	
	7.41 
	26.44 
	28.30 
	
	38.93 
	0

	3
	铺土工膜
	100m2
	1204.46  
	465.84 
	480.39 
	
	18.92 
	67.56 
	72.29 
	
	99.45 
	0

	4
	表土剥离
	100m3
	1000.38 
	725.93 
	72.59 
	
	18.37 
	40.84 
	60.04 
	
	82.60 
	0

	5
	表土回覆
	100m3
	2078.33 
	1579.97 
	79.00 
	
	38.16 
	84.86 
	124.74 
	
	171.61 
	0
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水土保持方案实施后，各项水土流失防护措施将有效地拦截工程建设过程中的土 壤流失、减轻地表径流的冲刷，使土壤侵蚀强度降低，防治责任范围内的水土流失和弃渣得到有效治理，水土流失尽快达到新的稳定状态；增加了地面覆盖，扰动地表的土壤有机质含量逐渐提高，持水能力不断增强，增加土壤入渗，美化环境，使生态环境趋于良性循环；损坏的水土保持设施得到恢复和改善，原有的土壤侵蚀也得到一定程度的控制，该地区的生态环境将得到有效恢复和明显改善。 
方案中对可绿化的占地全部实施了植被恢复措施，随着林草的逐渐成长，植物治理坡面的拦截径流、增加入渗、积蓄降雨、固坡保土、改善土壤结构的能力逐年增强，项目区内重塑坡面的新增土壤侵蚀及固有的自然侵蚀将从根本上得到控制。此外，随着项目区内植被覆盖及郁闭度的提高，对于沿线及周边地区的景观和小气候也会带来很多有益的作用。工程运营2～3年后，施工期产生的水土流失影响将基本消除，并将发挥其综合环境效应。本工程水土流失防治情况及防治指标见表6.2-1 和6.2-2。
表6.2-1效益分析计算基础数据统计表
	项目
	水土流失防治分区
	面积合计/综合指标

	
	构建筑物区
	道路硬化区
	绿化工程区
	

	防治责任范围（hm2）
	项目建设区
	永久建筑物面积
	0.41
	0.47
	/
	0.88

	
	
	绿化面积
	/
	/
	0.4
	0.4

	
	
	小 计
	0.41
	0.47
	0.4
	1.28

	扰动地表面积（hm2）
	0.41
	0.47
	0.4
	1.28

	水保措施面 积（hm2）
	林草措施面积
	/
	/
	0.4
	0.4

	
	工程措施面积
	0.41
	0.47
	/
	0.88

	
	合 计
	0.41
	0.47
	0.4
	1.28

	可剥离表土量（万m3）
	0.13

	实际剥离表土（万m3）
	0.13

	永久弃渣量（万m3）
	0.77

	临时堆土量（万m3）
	0.13

	实际拦挡永久弃渣、临时堆土数量 （万m3）
	0.87

	方案实施后土壤流失侵蚀模数（t/（km2·a））
	183

	水土流失防治效果分析
	水土流失治理度
	100%

	
	土壤流失控制比
	2.73

	
	渣土防护率
	96.67%

	
	表土保护率
	100.00%

	
	林草植被恢复率
	100.00%

	
	林草覆盖率
	31.25%


表6.2-2 水土流失防治评估表
	项目
	目标值
	效果预测
	达标情况

	水土流失治理度（%）
	97
	100
	达标

	土壤流失控制比
	1
	2.73
	达标

	渣土防护率（%）
	92
	96.67
	达标

	表土保护率（%）
	92
	100
	达标

	林草植被恢复率（%）
	97
	100
	达标

	林草覆盖率（%）
	25
	31.25
	达标
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7.1组织管理
为保证本项目水土保持方案顺利实施,使水土流失得到有效控制,工程及周边生态环墙得到良性发展,水土保持方案报水行政主管部门批准后,建设单位应组织成立水土保持管理机构,建立健全水土保持管理的有关规章制度,建立水土保持工程档案。设专人负责水土保持工作,协调水土保持方案与主体工程的关系,负责水土保持工程的组织实施和检查指导工作,全力保证该项目的水土保持工作按年度、按计划进行。保证水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
建设单位应组织成立水土保持管理机构,设一名专职领导,负责水土保持管理工作组织和实施本水土保持方案提出的各项防治措施、负责本方案水土保持工程的招投标工作负责建立健全方案实施、检查、验收的具体办法和制度,负责推广应用水土保持先进技术和经验,组织开展本项目的水土保持专业培训,提高人员素质水平,负责合理安排使用水土保持资金，切实保证年度的水土保持工作按本方案的要求落到实处。
配备水土保持专职人员1~2 名管理职责是项目正式开始时以及每年的年初应向审批机关及当地的水行政主管部门报告建设信息及水土保持工作情况,负责建立水保持工程档案检查本项目水土保持措施落实情况,整理水土保持资料,特别是质量评定的原始资料和临时防护措施的影响资料,协调水土保持方案与主体工程的关系,以及实施水土保持措施的其他日常事务工作。
[bookmark: _Toc5503][bookmark: _Toc25566][bookmark: _Toc17276][bookmark: _Toc7011][bookmark: _Toc915][bookmark: _Toc11838][bookmark: _Toc14457][bookmark: _Toc10191][bookmark: _Toc3649][bookmark: _Toc29117][bookmark: _Toc4773][bookmark: _Toc25335][bookmark: _Toc30967]7.2后续设计
项目水土保持措施主要为主体工程建设内容，其设计由主体工程设计单位完成，满足水土保持要求，方案新增措施为临时措施，依据本方案可以实施，无需开展后续水土保持初步设计与施工图设计。
[bookmark: _Toc2080][bookmark: _Toc6540][bookmark: _Toc19543][bookmark: _Toc3401][bookmark: _Toc6214][bookmark: _Toc28674][bookmark: _Toc23183][bookmark: _Toc436]7.3水土保持监理
项目占地小于20hm2，挖填土石方量少于20万m3，水土保持监理无特殊要求，可以纳入主体工程监理范畴，由主体工程监理单位一并实施。
[bookmark: _Toc20330][bookmark: _Toc932][bookmark: _Toc11658][bookmark: _Toc10138][bookmark: _Toc23339][bookmark: _Toc22689][bookmark: _Toc10385][bookmark: _Toc19151][bookmark: _Toc28347][bookmark: _Toc4488][bookmark: _Toc11726][bookmark: _Toc17439][bookmark: _Toc23264]7.4水土保持施工
一、主体工程施工水土保持要求
[bookmark: OLE_LINK554]根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年1月17日水利部令第53号发布），需要编制初步设计的生产建设项目，其初步设计应当包括水土保持篇章，明确水土流失防治措施、标准和水土保持投资，其施工图设计应当细化水土保持措施设计。生产建设单位应当将水土保持工作任务和内容纳入施工合同，落实施工单位水土保持责任，在建设过程中同步实施水土保持方案提出的水土保持措施，保证水土保持措施的质量、实施进度和资金投入。
施工期间提出以下管理要求：
（1）施工期间严格控制施工占地范围，减少对建设范围外土地及地表植被产生扰动，减少对周边生态环境的影响；
（2）施工生产生活区入口设置公示牌，写明工程承包商、施工监理单位以及当地环保部门的联系方式，以便周边群众受到施工影响时与有关部门取得联系，并得到妥善解决；
（3）施工时根据天气和施工情况定期清扫、洒水，减少道路二次扬尘；
（4）基础挖填等土石方工程尽量避开雨天或大风天气，工程施工严格按照方案设计程序挖土、堆放、填土，杜绝随意弃土和不按设计程序施工的现象；
（5）严格按照施工进度安排保质保量地完成工程建设，减少地表裸露时间及水土流失。
施工期间，施工单位应加强对施工人员水土保持意识的教育与管理，严禁施工人员和机械在规定的施工作业区以外乱弃、乱倒，扰动地表和破坏植被。并自觉接受当地水行政主管部门和监理人员对水土保持方案实施情况的监督检查。施工单位在施工中应遵守水土保持相关法律法规和相关水保设计文件的要求。明确水保责任，从源头杜绝废弃土石的乱堆乱放和不文明施工现象。施工单位在工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，应通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，严格执行绿色施工要求，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。水土保持工程施工结束后，应接受当地水行政主管部门的检查验收，确认符合水土保持要求后方可交工。
二、水土保持施工管理要求
[bookmark: OLE_LINK548][bookmark: OLE_LINK549]（1）水土保持措施的施工建设也应与主体工程一样：采取“三制”（即实行项目管理制、工程招投标制和工程监理制）质量保证措施等来委托给相应资质的施工单位，承包合同中应明确承包商防治水土流失的责任，发包标书中必须明确水土保持要求。
（2）施工单位应以经审核的水土保持初步设计和施工图设计作为水土保持措施实施的依据，严格按照水土保持要求进行施工。
（3）施工期过程中，施工单位应按确定的水土保持措施体系和相关施工要求，合理安排工期，积极落实各项工程、植物及临时防护措施，减少水土流失。
（4）施工过程中，若主体工程需进行设计变更，原水土保持方案确定的防治措施体系无法达到控制减少水土流失的要求，则需及时与建设单位、设计单位和监理单位协商，按相关程序变更或补充水土保持施工设计报原审批机关批准后，再进行相应的施工。
（5）施工过程中，应采取各种有效措施防止在其占用的土地上发生不必要的水土流失，尽量避免其对占用地范围外土地的侵占及植被资源的损坏，严格控制和管理车辆机械的运行范围，防止扩大对地表的扰动并注意施工及生活用火的安全。
（6）施工期过程中，应对工程区排水设施进行经常性检查维护，保证其排水效果和通畅，防止工程施工开挖料和其他土石方在沟道淤积。
（7）施工单位需开展绿色施工，在制定项目施工方案时可参考《绿色施工导则》（建质〔2007〕223号）相关要求。施工建设时，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”（节能、节地、节水、节材和环境保护），满足绿色施工要求。
（8）植物措施实施时应注意整个施工过程的质量，及时测定每道工序，不合要求的及时整改，同时，还需加强植物栽植后的抚育管理工作，做好养护，确保其成活率和保存率，以求尽快发挥植物措施的保土保水功能。
（9）水土保持方案经批准后，主动与各级水行政主管部门取得联系，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。在水土保持工程施工过程中，如需进行设计变更，施工单位需及时与建设单位、设计单位和监理单位协商，按相关程序要求实施变更或补充设计，并经批准后方可实施。
[bookmark: _Toc19231][bookmark: _Toc28630][bookmark: _Toc27709][bookmark: _Toc30292][bookmark: _Toc14299][bookmark: _Toc26163][bookmark: _Toc21709][bookmark: _Toc13851][bookmark: _Toc16012][bookmark: _Toc29751][bookmark: _Toc30881][bookmark: _Toc6295][bookmark: _Toc13014]7.5水土保持设施验收
根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365 号）、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年1月17日水利部令第53号发布）及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160 号），水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的
通知（办水保〔2019〕172 号），建设单位应当及时开展水土保持设施自主验收
工作。对于水土保持方案报告表的建设生产项目，验收报备时只需提交水土保持
验收鉴定书，其水土保持设施验收组中应当至少有一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家。生产建设项目水土保持设施自主验收程序如下：
工程竣工验收应按《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年1月17日水利部令第53号发布）规定表述：1、现场检查，2、资料查阅，3、召开会议，4、验收公示及验收报备。
（一）现场检查。本项目达到水土保持设施验收条件时，建设单位应注重建
设单位、主体设计单位、施工单位、监理单位、水土保持监理单位、水土保持方案编制单位、水土保持监测单位、水土保持设施验收单位一同到现场就本项目实
施的水土保持措施进行现场核查，是否达到预期效果，是否存在水土流失遗留问题，现场检查要有照片记录，包括水土保持运行状况、水土设施落实情况等。
（二）资料查阅。参加水土保持设施验收的各单位应查阅与本项目相关的资料，确认项目是否具备水土保持设施验收条件，核查水土保持措施实施情况。
（三）召开会议。由建设单位主持，参加水土保持设施验收的各单位参加会
议，就本项目水土保持设施验收是否同意验收做相关讨论，并应有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家参加并签署意见。
（四）验收公示及验收报备。对验收合格的项目，除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应在10个工作日内将水土保持设施验收鉴定书通过其官方网站或上级单位网站、行业网站、项目属地政府部门网站向社会公开公示的时间不得少于20个工作日，并注明该项目建设单位和水土保持设施验收报备机关的联系电话，对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

附表

南部县升钟镇育肥猪场建设项目
水土保持投资单价分析表








四川诚达澜工程管理咨询有限公司
2026年1月


68

	单价分析表

	人工挖排水沟、截水沟(Ⅲ类土）

	工作内容：挂线、使用镐锹开挖

	定额编号：01005
	
	
	单位：100m3自然方

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	2532.82 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	2459.05 

	1
	人工费
	
	
	
	

	
	人工
	工时
	184.5
	12.94 
	2387.43 

	2
	零星材料费
	%
	3
	2387.43 
	71.62 

	（二）
	其他直接费
	
	
	
	73.77 

	
	冬雨季施工增加费
	%
	0.5
	2459.05 
	12.30 

	
	夜间施工增加费
	%
	0
	2459.05 
	0.00 

	
	临时设施费
	%
	2
	2459.05 
	49.18 

	
	其他
	%
	0.5
	2459.05 
	12.30 

	二
	间接费
	%
	5
	2532.82 
	126.64 

	三
	企业利润
	%
	7
	2659.47 
	186.16 

	四
	材料补差
	
	
	0.00 
	0.00 

	五
	税金
	%
	9
	2845.63 
	256.11 

	六
	小计
	
	
	
	3101.73 

	扩大系数
	%
	0
	3101.73 
	0

	工程单价
	
	
	
	3101.73



	单价分析表

	铺防雨布

	工作内容：场内运输、铺设、接搭

	定额编号：03005
	
	
	单位：100m2

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	377.77 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	370.37 

	1
	人工费
	
	
	
	

	
	人工
	工时
	10
	12.94 
	129.40 

	2
	防雨布
	m2
	113
	2.10 
	237.30 

	3
	其他材料费
	%
	1
	366.70 
	3.67 

	（二）
	其他直接费
	
	
	
	7.41 

	
	冬雨季施工增加费
	%
	0.5
	370.37 
	1.85 

	
	夜间施工增加费
	%
	0
	370.37 
	0.00 

	
	临时设施费
	%
	1
	370.37 
	3.70 

	
	其他
	%
	0.5
	370.37 
	1.85 

	二
	间接费
	%
	7
	377.77 
	26.44 

	三
	企业利润
	%
	7
	404.22 
	28.30 

	四
	材料补差
	
	
	
	

	五
	税金
	%
	9
	432.51 
	38.93 

	六
	小计
	
	
	
	471.44 

	扩大系数
	%
	0
	471.44 
	0

	工程单价
	
	
	
	471.44 



	单价分析表

	铺土工膜

	工作内容：场内运输、铺设、粘接岸边及底部连接

	定额编号：03004
	
	
	单位：100m2

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	965.16 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	946.23 

	1
	人工费
	
	
	
	

	
	人工
	工时
	36
	12.94 
	465.84 

	2
	复合土工膜
	m2
	106
	4.00 
	424.00 

	3
	工程胶
	kg
	2
	10.00 
	20.00 

	4
	其他材料费
	%
	4
	909.84 
	36.39 

	（二）
	其他直接费
	
	
	
	18.92 

	
	冬雨季施工增加费
	%
	0.5
	946.23 
	4.73 

	
	夜间施工增加费
	%
	0
	946.23 
	0.00 

	
	临时设施费
	%
	1
	946.23 
	9.46 

	
	其他
	%
	0.5
	946.23 
	4.73 

	二
	间接费
	%
	7
	965.16 
	67.56 

	三
	企业利润
	%
	7
	1032.72 
	72.29 

	四
	材料补差
	
	
	
	

	五
	税金
	%
	9
	1105.01 
	99.45 

	六
	小计
	
	
	
	1204.46 

	扩大系数
	%
	0
	1204.46 
	0

	工程单价
	
	
	
	1204.46  
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